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dokumenty formalno-prawne

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt utworzenia Centrum Kulturalnego zlokalizowanego 
w miejscowości Rybieniec działka 28/5 wykonany dla Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2 ,
 62-280 Kiszkowo został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej.
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plan zagospodarowania działki

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI
1. INWESTOR: Gmina Kiszkowo ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo
2. OBIEKT: Utworzenie Centrum Kulturalnego 
3. LOKALIZACJA:  Rybieniec działka nr  28/5 arkusz 1, gm. Kiszkowo
4. PODSTAWA OPRACOWANIA:
a. Podkład geodezyjny terenu działki w skali 1: 500
b. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BUA.6733.4.2014
c. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
d. Oświadczenie projektanta.
e. Wizja lokalna w terenie.
5. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI:
a. Przedmiotem opracowania jest Centrum Kulturalne
6. UZBROJENIE TERENU
a. Energia elektryczna –istniejące przyłącze 

9.       7. TECHNOLOGIA WYKONANIA POWIERZCHNI TRAWIASTEJ
· Odspojenie darni na głębokość 25 cm.

· Wyprofilowanie terenu płyty boiska spycharką z laserowym systemem prowadzącym zgodnie z ustalonym spadkiem 0,5%.

· Wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna oraz gleba rodzima w proporcjach -20%-20%-60%. Wymieszać razem poszczególne komponenty.

· Nadać docelowy profil płyty boiska spycharką.

· Wykonać zasiew siewnikiem wgłębnym typu Campbell mieszanką traw o składzie np.:

Festuca arundinacea „Astrbc" 25% Festuca rubra rubra „Bargena" 20% Lolium perenne „Barbair" 20% Lolium perenne „ Barrage" 15% Poa pratensis „ Balin" 20% w ilości 3.0 kg/100 m2

· wysianie nawozów wieloskładnikowy o składzie:

Azot (N) 15% Fosfor (P2Os) 9% Potas (K2O) 15%

Żelazo (Fe) 1%

W ilości 3 kg/100 m2 oraz nawóz azotowy (saletra wapniowo-amonowa) o składzie:

Azot (N) 27%

· w formie azotanowej 13,5%

· w formie amonowej 13,5% Wapń (CaO) 7%

Magnez (MgO) 4%

w dawce 4 kg/100 m2.
8. PIELĘGNOWANIE POWIERZCHNI TRAWIASTYCH

a. Podlewanie 
Dzienne zapotrzebowanie darni boiska piłkarskiego na wodę zależy od bardzo wielu czynników. Ma na nie wpływ zarówno pora roku jak i warunki pogodowe ( nasłonecznienie, temperatura ) a także dobór mieszanki traw, grubość darni i rodzaj gruntu. W przybliżeniu można przyjąć, że średnio boisko piłkarskie potrzebuje około 3,5 litrów wody/1m2. Trawnik świeżo założony do wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 dni powinien być stale wilgotny -przesuszenie nawet tylko do głębokości 2 cm jest niedopuszczalne. Dojrzały trawnik należy podlewać gdy gleba jest wyschnięta do głębokości 3cm. Lepsze efekty daje obfite a częste, podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem. Na dojrzałym trawniku mniej szkód wyrządzi okresowe przesuszenie niż stałe zalewanie darni.
b. Nawożenie

Powinno być kompleksowe i odpowiadać faktycznym potrzebom roślin i dlatego t eż powinno być poprzedzone analizą podłoża. Najczęściej zabieg ten przeprowadza się trzykrotnie w ciągu sezonu ( marzec, czerwiec sierpień ) nawozami o długim okresie działania przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 6,5. 
c. Koszenie

Pierwsze koszenie. Powinno odbywać się gdy większość liści traw osiągnie 7-10 cm, (ok. 3-5 tyg. od wschodu nasion). Koszenie należy wykonać na wys. 5-7 cm, jednocześnie zbierając skoszoną trawę. Zabieg ten należy wykonywać wyłącznie kosiarkami bębnowymi (wrzecionowymi) zbierającymi pokos z minimalną ilością siedmiu noży tnących na wrzecionie. Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy rotacyjnych. 
d. Wysokość koszenia

Zalecana wysokość trawy boiska piłkarskiego to 3 do 4,5cm, a w okresach suszy i zimą 3,5 do 5cm, (zależy od intensywności użytkowania, wilgotności, rodzaju gruntu). Nie należy dopuszczać aby trawa osiągnęła wysokość większą niż 7,5 cm. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawiązania kłosów. Koszenie nie krócej niż na połowę wysokości tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po każdorazowym koszeniu zaleca się podlanie trawnika.
e. Częstotliwość

Prawidłowe nawożenie oraz podlewanie powinno spowodować, że trawnik sportowy kosi się średnio dwa do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywać się wyłącznie, gdy jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym narzędziem. Zabieg ten należy wykonywać prostopadle tzn. na krzyż.

f. Napowietrzanie

Aeracja ma za zadanie poprawienie właściwości fizycznych wierzchniej warstwy gleby, oraz usunięcie obumarłych części roślin. Zabieg konieczny szczególnie wiosną (marzec). Napowietrzanie konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.

g. Piaskowanie

Zabieg ten ma za zadanie zwiększenie przepuszczalności wierzchniej warstwy gleby oraz usunięcie drobnych nierówności. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25 -0,5 mm, jego zużycie na 100 m2 kształtuje się od 0,1 do 0,2 m3 na 100 m2. 
h. Wałowanie

Wałowanie poprawia właściwości fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne nierówności gruntu. Wagę wału dobieramy biorąc pod uwagę wilgotność i rodzaj podłoża (jego przepuszczalność), oraz grubość darni. Zabieg ten wykonywać należy wiosną, dociskając kępy trawy wysadzone przez mróz. Tak jak i koszenie, wałowanie wykonywane jest prostopadle (na krzyż).
i. Usuwanie lokalnych uszkodzeń

Intensywna eksploatacja powoduje częste i nieuniknione uszkodzenia darni. W miejscach o których wiadomo, że są często niszczone (pola bramkowe, środek boiska) wskazane byłoby zastosowanie darni zbrojonej w systemie Fibresand - co zwiększa wytrzymałość nawierzchni.

Lokalne uszkodzenia najszybciej można likwidować stosując fragmenty darni (z poletek pomocniczych) o jednakowym składzie gatunkowym jak darń boiska. Równie szybkie efekty daje dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem wgłębnym. Zabieg ten jest bardzo skuteczny (98% nasion zdolnych do kiełkowania wschodzi) i mało czasochłonny (dosianie 8000 m2 trwa ok. 3 godz.). Można także uzupełnić ubytki darni mieszanką nasion traw o jednakowym składzie gatunkowym jak darń boiska, zmieszaną z ziemią liściową, torfem i piaskiem w stosunku objętościowym jak 1:3:1:2.

Zabieg ten należy wykonać niezwłocznie po pojawieniu się uszkodzenia ponieważ w miejsce to natychmiast wejdzie roślinność konkurencyjna. Harmonogram zabiegów pielęgnacyjnych

Kalendarz prac pielęgnacyjnych na trawnikach sportowych eksploatowanych intensywnie (od 16 do 20 godz./tyg.). Według Rutkowska B. Hempel A.: Trawniki. PWRiL Warszawa 1986.
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9. BUDYNKI GOSPODARCZE

Na terenie centrum kulturalnego usytuowane zostały 2 budynki 
- budynek świetlicy centrum kulturalnego o wymiarach 5,0 m x 7,0 m wykonane z płyty obornickiej, ustawione na bloczkach betonowych.
- budynek zaplecza świetlicy o wymiarach 2,5 m x 5,0 m wykonane z płyty obornickiej, ustawione na bloczkach betonowych.
Ustawione budynki nie będą na stałe powiązane z gruntem.
10. OGRODZENIE

Cały teren ogrodzony parkanem z siatki stalowej ocynkowanej, na słupkach stalowych o wysokości 1,8 m. Od strony drogi gminnej usytuowano bramę wjazdową o szerokości 4,0 m i furtkę 
o szerokości 1,0 m i wysokości jak parkan. (1,8 m ).

cześć graficzna

7. Kosz na śmieci 
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8. Ławka
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