
Faza dokumentacji:
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

OBIEKTU BUDOWLANEGO
1. Dane ogólne 
· Obiekt:

Budynek centrum integracji mieszkańców Świetlicy Wiejskiej



Ujazd dz. dr 63/29 gm. Kiszkowo 
2. Dane klimatyczne  
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Strefa klimatyczna - Temperatura obliczeniowa:

Strefa I -16 ˚C

Strefa II -18 ˚C

Strefa III -20 ˚C

Strefa IV -22 ˚C

Strefa V -24 ˚C
Dla analizowanego budynku przyjęto strefę II temperatura obliczeniowa wynosi -18 ˚C.
3. Zacienienie
Wartości współczynnika zacienienia budynku Z:

Lp. Usytuowanie mieszkania i/lub przesłony występujące na elewacji budynku Z

1 Budynki na otwartej przestrzeni1,0

2 Budynki niskie i średniowysokie 0,90
Dla analizowanego budynku przyjęto budynek nieosłonięty, zacienienie Z = 1.
4. Wymiana powietrza
W analizowanym budynku ze względu na zaprojektowany sposób wykonania połączenia stolarki okiennej ze ścianami rozwiązania uszczelnienia dachu foliami połączonymi szczelnie oraz ociepleniem BSO zaprojektowanym zgodnie z instrukcją ITB 332/02 przyjęto n50 = 1 wym/h.
8. Parametry sprawności energetycznej 
PARAMETRY SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ instalacji ogrzewczych i wentylacyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego:
Dla analizowanego budynku przyjęto wartość strumienia zysków ciepła zgodnie z RMI q = 3,5 W/m2.
75%       

WSPÓŁCZYNNIK EP
EPW = 1,56 · 19,10 · VCW · bt/a1; [kWh/(m2 · rok)]
VCW -
jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody użytkowej [dm3/((j.o.) · doba)] należy przyjmować z założeń projektowych

VCW =4*70dm3/d/20=14,00dm3/j*doba

a1 - udział powierzchni Af na jednostkę odniesienia (j.o.), najczęściej na osobę [m2/(j.o.)], należy przyjmować z założeń projektowych,

a1=100,00/14,00=7,14

bt - bezwymiarowy czas użytkowania w ciągu roku systemu ciepłej wody użytkowej należy przyjmować z założeń projektowych. 

EPW = 1,56 · 19,10 · 14,00· 0,8/7,14 [kWh/(m2 · rok)]
EPW=46,74 [kWh/(m2 · rok)]
EPL = 2,7 · PN · t0/1.000; [kWh/(m2 · rok)]
gdzie:

PN -
moc elektryczną referencyjną [W/m2] należy przyjmować z założeń projektowych,

t0 -
czas użytkowania oświetlenia [h/rok] należy przyjmować z założeń projektowych.

W przypadku braku wartości w założeniach projektowych, należy je przyjmować według poniższej tabeli:
	Lp.

	 Typ budynku

	 Czas użytkowania oświetlenia

t0[h/rok]

	1


	 Budynki mieszkalne


	 3.000


	2


	 Szkoły, świetlice

	 2.000



	3


	 Szpitale


	 5.000



	4


	 Restauracje, gastronomia


	 2.500



	5


	 Dworce kolejowe, autobusowe, lotnicze


	 4.000



	6


	 Handlowo-usługowe


	 5.000



	7


	 Sportowo-rekreacyjne


	 2.500




EPL = 2,7 · PN · t0/1.000; [kWh/(m2 · rok)]

Moc elektryczna urządzeń -  16kW

Powierzchnia użytkowa budynku - Pu = 80,50m2
PN=16 000/100,00 [W/m2]

PN=160,0 [W/m2]

EPL = 2,7 · 160,00 · 3/1.000; [kWh/(m2 · rok)]
EPL=1,30 [kWh/(m2 · rok)]
EP = EPW + EPL,

EP=46,74+1,30[kWh/(m2 · rok)]

EP=48,04  [kWh/(m2 · rok)]
Wykonano obliczenia i określono wartość EP.  Jakość energetyczna opisana przez wskaźnik EP dla analizowanego budynku wyniosła EP=48,04 kWh/m2rok 
Zaprojektowany budynek dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartości współczynników przenikania ciepła poniżej wymaganych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. można zaliczyć do energooszczędnych.

