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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt architektury i konstrukcji budowy budynku centrum integracji mieszkańców - świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazd,  62-280 Kiszkowo działka nr 63/29 gm. Kiszkowo wykonany dla Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo został sporządzony zgodnie
 z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej.
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plan zagospodarowania działki

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI
BUDOWY BUDYNKU CENTRUM INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ)
1.DANE EWIDENCYJNE:
Gmina Kiszkowo ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo
2. OBIEKT: 
                

Budowa budynku centrum integracji mieszkańców (świetlicy wiejskiej)
3. LOKALIZACJA:
Ujazd, 62-280 Kiszkowo, dz. nr 63/29 arkusz 1.
4. PODSTAWA OPRACOWANIA:
a. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BUA.6733.12.2017 z dnia 29.112017r. wydany przez Wójta Gminy Kiszkowo
b. Podkład geodezyjny terenu działki w skali 1:500 wykonany przez geodetę uprawnionego – Tomasz Kamyszek
c. Warunki techniczne – wodociągowe 
d. Warunki techniczne kanalizacyjne 

e. Warunki techniczne – energetyczne 
f. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

g. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
h. Oświadczenie projektanta
i. Wizja lokalna w terenie
5. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI:

a. Przedmiotem opracowania jest : 
Budowa  budynku centrum integracji mieszkańców (świetlicy wiejskiej).   
b. Program realizacji budowy:
Wykonanie budowy  budynku centrum integracji mieszkańców (świetlicy wiejskiej).
c. Sytuacja:

Projektowana budowa usytuowana będzie na działce numer 63/29  w miejscowości Ujazd 
w odległości od granic działki zgodnie z załącznikiem graficznym – Plan Zagospodarowania Działki sporządzony na mapie zasadniczej
Teren działki płaski, nie zadrzewiony.
6. UZBROJENIE TERENU
a. Woda 
b. Kanalizacja 

c. Energia elektryczna 
d. Dojścia i drogi 
e. Ogrodzenie 
f. Zieleń - tereny  nieutwardzone przeznaczono pod trawniki z elementami zieleni ozdobnej.
g. Komunikacja - Istniejący dojazd do działki nr 63/29 z drogi publicznej, miejsca postojowe w ilości
 4 szt. zlokalizowane na terenie działki (w tym dla osób niepełnosprawnych) – istniejące.
h. Wody opadowe - należy zagospodarować w granicach własnej działki nr 63/29, ark 1 Ujazd gm. Kiszkowo tak aby nie powodowały uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Na podkładzie geodezyjnym w skali 1: 500 oznaczono projektowaną  budowę budynku centrum integracji mieszkańców (świetlicy wiejskiej).
7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
W miejscu posadowienia budynku dokonano wykopy robocze. Na podstawie badań makroskopowych stwierdzono występowanie gliny piaszczystej, twardoplastycznej o wytrzymałości 0,19 Mpa. 

Występowanie wody gruntowej w posadowieniu ław fundamentowych budynku nie stwierdzono.
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

 Sporządzona zgodnie z art. 34 ust. 3  pkt. 5 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane.
Przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana na terenie działki zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji na cele publiczne nr BUA.6733.12.2017  z dnia 29.11.2017r.
Budynek swoim charakterem dopasowany jest do lokalnej architektury. Projektowane zamierzenie budowlane nie ma negatywnego wpływu na działki sąsiednie. Obszar oddziaływania budynku zamyka
 się w granicach własnej działki. Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obiekt nie powoduje zacieniania działek sąsiednich. Budynek nie spowoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników terenów sąsiednich. Nie znajduje się w obszarze „Natura 2000”.   

Odległość budynku od granic działki  zgodna z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
architektura

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTURY BUDOWY BUDYNKU CENTRUM INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ)
1. DANE OGÓLNE:

a. obiekt: budowa budynku centrum integracji mieszkańców (świetlicy wiejskiej)
b. lokalizacja: 62-280 Kiszkowo, Ujazd, dz. nr 63/29 ark. 1
c. inwestor: Gmina Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo
2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a. zlecenie Inwestora
b. mapa sytuacyjna skala 1:500

c. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BUA.6733.12.2017. z dnia 29.11.2017r. 

d. oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem
e. wizja lokalna w terenie
f. obowiązujące przepisy prawne w budownictwie
3. OPIS BUDYNKU – LOKALIZACJA, SYTUACJA, FUNKCJA:

a. lokalizacja –inwestycja znajduje się w miejscowości Ujazd gm. Kiszkowo, na działce nr 63/29
b. sytuacja - projektuje  się budowę budynku centrum integracji mieszkańców (świetlicę wiejską), projektowana budowa budynku usytuowana będzie na działce 63/29
c. funkcja – projektuje się obiekt – świetlicę wiejską dla 48 osób.
d. uzbrojenie terenu – działka znajduje się na terenie uzbrojonym w energię elektryczną, wodę, kanalizację. 

e. opis zadania - na dz. nr 63/29 w Ujazd przeprowadzone zostaną prace budowlane zmierzające do budowy budynku centrum integracji mieszkańców (świetlicę wiejską). Budynek stanowi obiekt jednokondygnacyjny budowy. Konstrukcja murowana przekryta wiązarami drewnianymi – dach skośny, dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 20O.
4. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE  DLA PRJEKTOWANEJ BUDOWY
a. według opisu konstrukcyjnego
b. technologia wykonania budowy – tradycyjna
5. OPIS ARCHITEKTONICZNY PROJEKTOWANEJ BUDOWY
a. ściany zewnętrzne – grubość 25cm z pustaków ceramicznych klasy 15MPa, zamiennie można zastosować pustaki z bloczków z betonu komórkowego odmiany M600 grubości 24cm
b. ściany fundamentowe –  grubości 25cm z bloczków betonowych M6 na zaprawie cem-wap 

c. stropodach: sufit podwieszany z płyty G-K, paroizolacja, wełna mineralna 20 cm, kratowe wiązary deskowe, deskowanie, papa, łaty + kontrłaty, blachodachówka
d. stolarka okienna – PCV lub aluminiowa
e. stolarka drzwiowa – PCV lub aluminiowa
f. izolacje przeciwwilgociowe

· pozioma  - na ścianach fundamentowych i posadzce - 2xpapa termozgrzewalna

· pionowa - ściany fundamentowe - abizol R+G

g. izolacje termiczne:

· stropodach - wełna mineralna gr. 20cm

· posadzka - styropian gr. 5cm

· ściany zewnętrzne – 10 i 15cm
h. wykończenie wewnętrzne:

· ściany budynku wykończone tynkiem cem-wap, pomalowane farbą emulsyjną
· posadzki  budynku  – wykładzina przemysłowa typu Tarket
· wykończenie zewnętrzne – elewacja wykończona tynkiem strukturalnym 

6. INSTALACJE 

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Wszystkie przyłącza i instalacje wewnętrzne znajdują się w budynku.
7. DANE OGÓLNE BUDYNKU
               
      






powierzchnia zabudowy


99,8 m2





powierzchnia użytkowa


80,5 m2





kubatura




470 m3





 
8. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
	1.
	sala główna świetlicy
	-
	57,4 m2

	2.
	WC męskie/WC dla niepełnosprawnych
	-
	3,9 m2

	3.
	WC damskie
	-
	3,1 m2

	4.
	kotłownia
	-
	4,0 m2

	6.
	zaplecze kuchenne
	-
	6,6 m2

	7.
	przedsionek
	-
	5,5 m2

	RAZEM POWIERZCHNIA BUDYNKU ŚWIETLICY:
	-
	80,5 m2


9. IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
Współczynnik przenikania ciepła „K”
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	Przegroda
	( [W/m2K]
	R [m2K/W]

	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

	- powietrze zewnętrzne
	-
	0,05

	- tynk 1,0 cm
	1,00
	0,01

	- styropian  15 cm
	0,04
	3,75

	- pustak ceramiczny 25 cm
	0,56
	0,45

	- tynk cem. wap. 1,5 cm
	1,00
	0,02

	- powietrze wewnętrzne
	-
	0,12

	( R
	4,40
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	Przegroda
	( [W/m2K]
	R [m2K/W]

	STROPODACH

	- powietrze zewnętrzne
	-
	0,05

	- dachówka ceramiczna 
	0,52
	0,02

	- wełna mineralna 20 cm
	0,04
	5,00

	- powietrze zewnętrzne
	-
	0,12

	( Ri
	5,19
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
a. Dane o budynku

· powierzchnia wewnętrzna – 80,5 m2
· powierzchnia ZLIII – 80,5m2
· powierzchnia zabudowy – 99,8 m2
· wysokość – 5,51 m

· ilość kondygnacji nadziemnych - 1

· ilość kondygnacji podziemnych - 0

b. Lokalizacja

Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę usługowo-mieszkaniową

· minimalna odległość od granicy działki budowlanej – 3,0m

· odległość od najbliższego budynku P.M. > 55m

· odległość od najbliższego budynku ZL > 35m

c. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

nie określa się
d. Kwalifikacja 

ilość osób przebywających w budynku: 48 - kategoria zagrożenia ludzi budynku  ZL-III 

e. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

nie występuje

f. Podział budynku na strefy pożarowe

występuje jedna strefa pożarowa SP1
g. Klasa odporności

· klasa odporności pożarowej budynku – D
· klasa odporności ogniowej elementów budowlanych – ściany zewnętrzne EI 30, 
· ściany wewnętrzne przy drodze ewakuacyjnej - EI 15

· sciana wewnętrzna kotłowni EI60, drzwi EI30
· stopień rozprzestrzeniania ognia – wszystkie elementy projektuje sią jako NRO
· ściany zewnętrzne E30 na powierzchni ˃ 65%
· elementy wykończenia wnętrz - projektuje sią jako NRO

· elementy drewniane konstrukcji dachu projektuje sią jako NRO i należy je zabezpieczyć impregnatem zgodnie z aprobatą techniczną ITB

h. Warunki ewakuacji

· szerokość wyjść z pomieszczeń – 0,9m

· szerokość wyjść z budynku – 0,9m+0,3m

· kierunek otwierania drzwi – na zewnątrz

· długość przejść – nie przekracza 40m

· szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych – 1,50m

· wysokość drogi ewakuacyjnej – ponad 2,5m

· długość dojścia przy jednym kierunku <20m

· oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń – budynek należy oznakować znakami ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Polskimi Normami

· oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne, bezpieczeństwa) i przeszkodowe – należy zastosować oświetlenie ewakuacyjne na korytarzu

i. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowanych 

· zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacyjnych przez przegrody bud. o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60,

· kanały wentylacyjne – materiały niepalne,

· rodzaj ogrzewania – kocioł na paliwo stałe ekologiczne o mocy 23kW

· instalacja elektryczna (musi spełniać warunki określone dla środowiska, którym będzie funkcjonowała)

j. Urządzenia przeciwpożarowe

· awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

· przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

k. Gaśnice i urządzenia ratownicze – proszkowe ABC o masie min. 2 kg. (2kg środka pieniącego na 100m²)
l. Droga pożarowa – z drogi gminnej. Droga zostanie zapewniona do projektowanego hydrantu zewnętrznego DN 80. Zapotrzebowanie wodne hydrantu DE 80 (projektowanego) usytuowanego w odległości ˂ 75m od budynku.
m. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

Budynek będzie wyposażony w materiały łatwo palne.

Poniżej określono charakterystykę  pożarową materiałów palnych będących w budynku
architektura
konstrukcja

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KONSTRUKCJI BUDOWY BUDYNKU CENTRUM INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ).
1. DANE OGÓLNE:

a. obiekt: Budowa budynku centrum integracji mieszkańców (świetlicy wiejskiej) 

b. lokalizacja: Ujazd 62-280 Kiszkowo, dz. nr 63/29 ark. 1.
c. inwestor: Gmina Kiszkowo ul. Szkolna 2 62-280 Kiszkowo
2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a. zlecenie Inwestora
b. mapa sytuacyjna skala 1:500

c. decyzja o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego nr BUA.6733.12.2017. z dnia 29.11.2017r.
d. oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem
e. wizja lokalna w terenie
f. obowiązujące przepisy prawne w budownictwie
ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy:

· PN-82/B-02000;/B-02001;/B-2003   - Obciążenia budowli

· PN-77/B-02011 - Obciążenie wiatrem

· PN-80/B-02010 - Obciążenie śniegiem

· PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone

· PN-81/B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

· PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

· PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe

· PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli

Przyjęto założenia:

· I strefa wiatrowa – obciążenie charakterystyczne wiatrem - 0,30 kN/m2
· I strefa śniegowa – obciążenie charakterystyczne śniegiem – 0,90 kN/m2
· Współczynniki obciążeń:

- obciążenia stałe – 1,1; 1,2; 1,3

- obciążenia użytkowe – 1,4

- obciążenia śniegiem – 1,5

- obciążenia wiatrem – 1,5

Podstawowe wyniki obliczeń zostały pokazane w opisie elementów konstrukcyjnych oraz przedstawione na rysunkach konstrukcyjnych.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Budynek został zaliczony do dziewiątej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie badań geologicznych stwierdzono, że w obszarze projektowanego budynku występuje piasek gliniasty. 

Parametry obliczeniowe gruntu:

cu=25,0 kPa             (u=14,3O         (u=21,0 kN/m3
Poziom wody gruntowej stwierdzono poniżej  projektowanego posadowienia budynku. W oparciu
 o tablice i wykresy PN-81/B-03020 wyznaczono opór graniczny podłoża gruntowego qf = 180,26 kN/m2. Średnie obliczeniowe obciążenie jednostkowe podłoża pod fundamentem qrs = 125,51 kN/m2.

5. UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU:

Konstrukcja świetlicy wiejskiej opierać się będzie na ścianach zewnętrznych nośnych, na których opierać się będzie drewniana konstrukcja dachu w postaci kratowych wiązarów deskowych.  
6. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:
a. fundamenty - ławy żelbetowe o wysokości 40cm, szerokości podane są w części graficznej projektu. Fundamenty wykonane z betonu B-20. Zbrojenie podłużne ław fundamentowych - 4xØ12 i strzemiona Ø6 co 30cm, zbrojenie pod rdzeniami żelbetowymi - krzyżowo Ø12 co 10cm, stopy fundamentowe zbrojone krzyżowo Ø12 co 10cm, słup stopy fundamentowej zbrojony 8Ø12 i Ø6 co 20cm. 

Uwagi do fundamentowania:

- nie należy dopuścić do przemarznięcia gruntów w rejonie dna wykopu, działania niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz zalania wykopu wodą,

- w przypadku cienkich przewarstwień należy grunt wymienić na beton B-10,

- w razie wystąpienia w wykopie wody opadowej należy ją bezpośrednio wypompować,

· ostatnią warstwę wykopu, tj. 20 - 30cm należy wykonać ręcznie,

· fundamenty należy ułożyć na warstwie podbetonu B-10 gr. 10cm

b. ściany fundamentowe – z bloczków betonowych M6 na zaprawie na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5
c. ściany przyziemia – gr. 25cm z pustaków ceramicznych odmiany 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5

d. nadproża żelbetowe prefabrykowane sprężone SBN120 układane po dwie sztuki 

e. rdzenie żelbetowe R - 25x25cm zbrojony 8Ø12 i strzemiona Ø6 co 20cm
f. wieńce - żelbetowe wylewne na mokro z betonu klasy B-20 o wymiarach 25x25, zbrojone podłużnie prętami 4(12 i strzemionami (6 co 25cm w narożnikach stosować dodatkowe pręty (12 ugięte w kształcie litery L o długości boku 1,0m.
g. stropodach – elementami konstrukcyjnymi stropodachu są drewniane kratowe wiązary deskowe KWS oparte na wieńcach żelbetowych i przymocowane do nich za pomocą kątowników ciesielskich i śrub M-12, dach nad tarasem wykonany jest z krokwi drewnianych K 8/20cm opartych z jednej strony na podciągu drewnianym PD 14/20cm, a z drugiej strony krokwie przykręcone są śrubami M-12 do pasa górnego wiązarów deskowych KWS na odcinku 50cm, podciąg drewniany PD usztywniony jest mieczami Mi 12/12cm, podciąg opiera się na słupach SD 14/14cm, krokwie szczytowe K 8/20cm oparte są na wymianach W 14/14cm przymocowanych do skrajnych wiązarów deskowych
UWAGA:

- wytyczenia obiektu powinien dokonać uprawniony geodeta,

- przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wymiary na budowie,

- przed rozpoczęciem fundamentowania należy sprawdzić wytrzymałość gruntu,

- roboty wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przepisami bhp.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI BUDOWY BUDYNKU CENTRUM INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ).
1. DANE OGÓLNE.

a. obiekt – świetlica wiejska

b. adres – Ujazd gm. Kiszkowo, działka nr 63/29 arkusz 1
c. inwestor – Gmina Kiszkowo ul. Szkolna 2 62-280 Kiszkowo
2. OPIS SCHEMATÓW INSTALACYJNYCH.
Projektowany budynek będzie obiektem parterowym. Wyposażony będzie w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną c.o. 
Instalacja wodna

a. W budynku projektuje się montaż wodomierza skrzydełkowego. Projektowany budynek zaopatrzony będzie w wodę z istniejącego przyłącza wody. Przewody wody zimnej należy wykonać z rur polipropylenowych, grubościennych PN20. Źródłem wody ciepłej będzie kocioł c. o. na paliwo stałe ekologiczne. Połączenia rur z armaturą należy wykonać poprzez złączki PP z gwintami metalowymi. Na instalacji zamontować zawory odcinające umożliwiające odcięcie poszczególnych części instalacji. Armatura odcinająca – zawory kulowe gwintowe.

b. Próby i odbiory

Na instalacjach należy przeprowadzić  próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 raza większym od ciśnienia roboczego, nie większym niż ciśnienie  maksymalne poszczególnych elementów systemu. Ze względu na mogące występować spadki ciśnienia należy wykonać próbę wstępną i zasadniczą. 

 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku projektuje się kanalizację sanitarną grawitacyjną. Instalację wewnętrzną wykonać z rur PCV kielichowych do instalacji wewnętrznych łączonych na uszczelkę gumową.

Średnice podejść :

- Wypusty podłogowe – 50mm

- WC – 110mm

Umywalki, zmywarka i zlewozmywaki –50mm
 Instalacja elektryczna

Energia elektryczna dostarczana będzie z przyłącza elektrycznego zgodnie z warunkami przyłączenia elektrycznego o mocy umownej 16kW z zabezpieczeniem przelicznikowym 3x25A 
w złączu ZKP. Projektuje się dwie tablice bezpieczników - jedną dla części administracyjno-socjalnej i drugą dla części stacji diagnostycznej oraz trzecią do hali napraw. W obudowie tablicy umieszczone są wyłącznik główny, ograniczniki przepięć, wyłączniki różnicowoprądowe, zabezpieczenia. Instalację należy wykonać podtynkowo. Instalację należy wykonać stosując przewody typu YDYpżo3x2,5 o izolacji 750V. Tablice wykonane są w II klasie ochronności. Wszystkie obwody zabezpieczone są wyłącznikami instalacyjnymi nadmiarowo prądowymi oraz wyłącznikami różnicowo prądowymi typu AC o prądzie różnicowym 0,03A.
Instalacja centralnego-ogrzewania

Instalacja c-o wykonana jest jako instalacja i zasilana kotłem opalanym na paliwo stałe ekologiczne. Wówczas należy rozprowadzić przewody do centralnego ogrzewania w systemie rozdzielaczowym. Rozdzielacze umieszczone będą w metalowej szafce w kotłowni. Podejścia do grzejników należy wykonać z rur polipropylenowych 16x2mm. Rury prowadzone w podłodze powinny być przykryte warstwą betonu grubości min. 4cm. Przewody należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej grubości 13mm. Projektuje się dwa grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi 
z podłączeniem od dołu typu V o mocy 3650W każdy.

schemat instalacji 
INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:  


Gmina Kiszkowo




ul. Szkolna 2




62-280 Kiszkowo
Obiekt: 

Budowa budynku centrum integracji mieszkańców (świetlicy wiejskiej)
Lokalizacja budowy:

ujazd,  62-280 Kiszkowo





dz. nr 63/29 ark.1
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów.

Przedmiotem opracowania, którego dotyczy informacja jest budowa budynek centrum integracji mieszkańców (świetlicy wiejskiej) położonej  w miejscowości Ujazd  gm. Kiszkowo na działce nr 63/29 ark. 1
Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres wykonania robót od fundamentowania po roboty  wykończeniowe. 

Inwestycja obejmuje 1 obiekt budowlany:  budowa świetlicy wiejskiej 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy wykonać tymczasowe ogrodzenie zabezpieczające przed dostępem osób postronnych oraz ustawić właściwe tablice  ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń, oraz miejsce ich wystąpienia. 

a. roboty ziemne:

należy wykonać sprzętem mechanicznym lub ręcznie po wytyczeniu  geodezyjnym obiektu zgodnie 
z rzutem fundamentów. Na działce zalega grunt – glina piaszczysta bez występowania wody gruntowej  do poziomu posadowienia. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zebrać warstwę humusową, umieszczając ją na okres budowy poza lokalizacją obiektów budowlanych. Urobek z wykopów wywieźć poza miejsce wykopu. Wykop należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi i opadami atmosferycznymi. 

Ruch pojazdów obciążający naziom wykopu  powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Rozpoczęcie robót w wykopie wymaga każdorazowo sprawdzenia stanu skarp.

b. roboty betoniarskie i zbrojarskie:

Zbrojenie ułożyć na warstwie podbetonu w odpowiednim deskowaniu oraz w wykopie zgodnie z projektem. Chodzenie po prętach jest zabronione, Wylewanie masy betonowej winno odbywać  się  stopniowo oraz należy ją rozprowadzać równomiernie (ławy, wieniec, rdzenie żelbetowe, podciągi itd.) 

c. roboty murarskie i tynkarskie:

Roboty wykonywane na wysokości powyżej 1,0m należy wykonywać z pomostów rusztowań. Pomost rusztowania powinien znajdować się na poziomie co najmniej 0,5 m poniżej górnej krawędzi muru. 

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin  przystawnych  jest zabronione. Zabrania się chodzenia po świeżo wykonanych murach, płytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz opierania się o balustrady.  

d. rusztowania i ruchome podesty robocze: 

Rusztowania i ruchome podesty robocze winny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta lub z projektem indywidualnym. Osoby wykonujące montaż lub demontaż rusztowań oraz pomostów roboczych powinny mieć wymagane uprawnienia. Rusztowania należy ustawiać na stabilnym podłożu z możliwością odprowadzenia wód opadowych. Należy codziennie sprawdzać stan rusztowań i podestów roboczych. Rusztowania z elementów metalowych należy wyposażyć w instalację uziemiającą i piorunochronną. Zabrania się przebywania pracowników na rusztowaniach i podestach roboczych w czasie opadów atmosferycznych. 

Zabrania się montażu i demontażu tych urządzeń gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 

e. roboty na wysokości:

Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0m nad poziomem terenu lub podłogi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości balustradą o wysokości 1,1m. Stanowisko pracy powinno mieć możliwość zamocowania linki długości 1,5m bezpieczeństwa wzdłuż strony zewnętrznej na wysokości 1,5m. Prace na wysokościach mogą być wykonywane przez osoby posiadające aktualne badania lekarskie.

f. roboty ciesielskie:

cieśle winni być wyposażeni  w odpowiednie zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi i nie utrudniające swobody ruchu. Podawanie ręczne długich przedmiotów w pionie (np. deski, bale) jest dozwolone do wysokości 3,0m. Montaż i demontaż deskowań oraz kolejność ich wykonania nadzoruje kierownik budowy oraz  mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków. Roboty ciesielskie montażowe może  wykonywać zespół składający się  min. z 2 osób.  
g. roboty dekarskie i izolacyjne: 

Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknięte oraz wypełnione nie więcej niż ¾ ich wysokości. Podgrzewanie masy w beczkach jest zabronione. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza, środki ochrony osobistej ( rękawice, maski) i asekurację zewnątrz. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  szczególnie niebezpiecznych.   

Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują. 

Kierownik budowy w oparciu o niniejszą informację jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem. Informację opracowano  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  /Dz.U.nr.120 poz.1126 z 2003 r./ 

7. Uwagi końcowe.  

a. Wszelkie zmiany w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie możliwe są do dokonania za zgodą autora, a ich realizacja (istotne odstępstwa) może nastąpić po otrzymaniu zgody odpowiedniego organu. 

 b. Materiały użyte do realizacji obiektów muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi normami. 

 c. Przy realizacji obiektów obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury .
DOR-BUD Doradztwo Budowlane, ul. Kościuszki 2/3, 62-200 Gniezno
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