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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt renowacji Kaplicy Grobowej Rodziny Lange w miejscowości Rybno Wielkie gmina Kiszkowo działka nr 88/4 wykonany dla Gminy Kiszkowo ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej.
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plan zagospodarowania działki

OPIS   DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI

1. DANE EWIDENCYJNE:
Gmina Kiszkowo ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo 

2. OBIEKT: 
Renowacja Kaplicy Grobowej Rodziny Lang
3. LOKALIZACJA:
Rybno Wielkie  gmina Kiszkowo działka nr 88/4
4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a. Podkład geodezyjny terenu działki w skali 1:500 wykonany przez uprawnionego  geodetę
b. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
c. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
d. Oświadczenie projektanta
e. Wizja lokalna w terenie
5. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI:

a.  Przedmiotem opracowania jest: 
Renowacja zabytkowej kaplicy grobowej rodziny Lange
b. Program realizacji budowy:
Renowacja zabytkowej kaplicy grobowej rodziny Lange 
Sytuacja:

Projektowana renowacja kaplicy na działce numer 88/4 w miejscowości Rybno Wielkie gmina Kiszkowo w odległości od granic działki zgodnie z załącznikiem graficznym – Plan Zagospodarowania Działki sporządzony na mapie zasadniczej. Teren działki płaski, nie zadrzewiony.
Planowana renowacja kaplicy grobowej jest wpisana do rejestru zabytków pod numerem 2638/A 
z dnia 16 marca 1998r.
Na podkładzie geodezyjnym w skali 1: 500 oznaczono projektowaną renowację kaplicy grobowej.
6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
W miejscu posadowienia budynku dokonano wykopy robocze. Na podstawie badań makroskopowych stwierdzono występowanie gliny piaszczystej, twardoplastycznej o wytrzymałości 0,19 Mpa. 

Występowanie wody gruntowej w posadowieniu ław fundamentowych budynku nie stwierdzono.
Wody opadowe rozprowadzone zostaną na terenie własnej działki.
7.  OPIS I STAN KAPLICY GROBOWEJ
Kaplica grobowa została wybudowana około 1880r. Budynek jest w złym stanie technicznym:
- odpadające tynki zewnętrzne i wewnętrzne

- zniszczona posadzka

- popękana kopuła budynku

- zdewastowane figury i gzymsy

- brak pokrycia kopuły

- uszkodzone ramy okienne, powybijane okna

- zniszczone przez rdzę drzwi wejściowe

Przyczynami zniszczeń jest wiek kaplicy, brak konserwacji obiektu oraz wpływ warunków atmosferycznych. Stan techniczny kaplicy przedstawiono na zdjęciach.

Fundamenty budynku wykonane z betonu i kamienia łupanego jak również mury fundamentowe wykonane z kamienia. Cokół budynku wykonany z kamienia ze spoinami cementowymi. Mury grobowca wykonane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Gzymsy wykonane z cegły pełnej. Dach i kopuła grobowca wykonana z betonu. W ścianach grobowca znajdują się otwory okienne z zamontowanymi ramami stalowymi. Wejście do grobowca drzwiami stalowymi.
8.  ZAKRES PRAC WEWNĘTRZNYCH DO WYKONANIA
a. Wykonanie badań polichromii
b. Zdjęcia zmurszałego tynku wapiennego na ścianach i kopule
c. Wykonanie tynku wapiennego Baumit bayosan (tynk renowacyjny): obrzutka SV 61, podkład S 658, 
arzutka Sp 64p, detal   
FF 89
d. Naprawa względnie wymiana posadzki z płytek kamienia łupanego. Przy wymianie posadzki należy 
materiał uzgodnić z konserwatorem zabytków
 9. ZAKRES PRAC ZEWNĘTRZNYCH DO WYKONANIA
a. Zdjęcia zmurszałego tynku wapiennego, który odspaja się od ścian i uzupełnienie nowym tynkiem, połączenie nowego tynku z istniejącym tynkiem przecierką wapienną 
e. Wykonanie tynku wapiennego Baumit bayosan (tynk renowacyjny): obrzutka SV 61, podkład S 658, arzutka Sp 64p, detal FF 89
a. Na całej powierzchni ścian należy wykonać przecierkę wapienną

b. Oczyszczenie i uzupełnienie spękanych spoin kopuły

c. Oczyszczenie cokołu - spoin betonowych i powierzchni kamiennych

d. Wykłucie spoin betonowych

e. Wykonanie spoin wapiennych cokołu
f. Uzupełnienie brakujących cegieł w ścianach i gzymsach
g.  Otynkowanie gzymsów tynkiem wapiennym

h. Wstawienie brakujących cegieł w ścianach. Przemurowanie i uzupełnienie cegieł w gzymsie

i. Otynkowanie gzymsu profilem ciągnionym
j. Wykonanie brakującego stopnia betonowego przy wejściu
k. Wykonanie dachu i kopuły z blachy miedzianej względnie z blachy cynkowej lub blachy cynkowo-tytanowej, złącza poziome leżące, pionowe stojące. Przyjęto układ blachy w rąbek z przestawionymi płatami blachy. Alternatywnie można przyjąć układ blachy w karo lub w łuskę (układ uzależniony od decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, w załączniku rysunek i zdjęcia)
l. Dla zabezpieczenia Kopuły budynku przyjęto wykonanie pokrycia z wyżej wymienionych blach, ponieważ obecny stan prowadzi do dalszych uszkodzeń kopuły które narażona jest na działania warunków atmosferycznych

m.  Elementy metalowe - krzyż i drzwi wejściowe, okna - piaskowanie i zabezpieczenie farbami uzgodnionymi z Konserwatorem Zabytków (alternatywnie wymiana na nowe)
n. Oszklenie ram okiennych szkłem bezpiecznym

o. Istniejące rzeźby na kopule zostaną oczyszczone, zabezpieczone i naprawione na miejscu, brakujące rzeźby zostaną wykonane z odlewu betonowego

p. Między punktami zaznaczonymi na planie  D, E, F, G, H zostanie odsłonięty cokół budynku i ponadto zostanie wykonana izolacja przeciwwilgociowa fundamentów z powłoki bitumicznej naniesiona na mur. Wykop wokół budynku  na głębokości 120cm i szerokości 60cm zostanie zasypany pospółkom, górna warstwa zabezpieczona zostanie kamieniem otoczakiem. 

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Sporządzona zgodnie z art. 34 ust. 3  pkt. 5 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane.

Przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana na terenie działki 88/4. Projektowane zamierzenie renowacyjne nie ma negatywnego wpływu na działki sąsiednie. Obszar oddziaływania kaplicy zamyka się 
w granicach własnej działki. Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obiekt nie powoduje zacieniania działek sąsiednich. Budynek nie spowodują zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników terenów sąsiednich. Nie znajduje się w obszarze „Natura 2000”. Kaplica 
ze względu na funkcję i wyposażenie nie wprowadza szczególnej emisji hałasu i wibracji. Kaplica nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Użytkowanie kaplicy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy. Odległość kaplicy od granic działki  zgodna z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Teren wokół kaplicy grobowej po wykonaniu renowacji zostanie uporządkowany, wysiany trawą, obsadzony zielenią oraz zostaną wykonane alejki spacerowe.
Uwaga:
Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac naprawczych z zachowaniem starych elementów obiektu (tynków - boni, gzymsów, filarów, itp.). Całość prac wykonać pod nadzorem inspektora nadzoru i wojewódzkiego konserwatora zabytków. Projekt wykonany zgodnie z polskimi normami i obowiązującymi przepisami budowlanymi, roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i ppoż.
informacja dotycząca

bezpieczeństwa i higieny pracy
INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:  


Gmina Kiszkowo ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo
Obiekt: 

Renowacja Kaplicy Grobowej Rodziny Lange
Lokalizacja budowy:

Rybno Wielkie, gmina Kiszkowo





dz. nr 88/4
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów.

Przedmiotem opracowania, którego dotyczy informacja jest renowacja kaplicy położonej w miejscowości Rybno Wielkie  gmina Kiszkowo na działce nr 88/4
Zamierzenie renowacyjne obejmuje cały zakres wykonania robót naprawczych.
2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy wykonać tymczasowe ogrodzenie zabezpieczające przed dostępem osób postronnych oraz ustawić właściwe tablice  ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy.

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń, oraz miejsce ich wystąpienia. 

a. roboty ziemne:

należy wykonać sprzętem mechanicznym lub ręcznie po wytyczeniu  geodezyjnym obiektu zgodnie 
z rzutem fundamentów. Na działce zalega grunt – glina piaszczysta bez występowania wody gruntowej  do poziomu posadowienia. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zebrać warstwę humusową, umieszczając ją na okres budowy poza lokalizacją obiektów budowlanych. Urobek z wykopów wywieźć poza miejsce wykopu. Wykop należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi i opadami atmosferycznymi. 

Ruch pojazdów obciążający naziom wykopu powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Rozpoczęcie robót w wykopie wymaga każdorazowo sprawdzenia stanu skarp.

b. roboty betoniarskie i zbrojarskie:

Zbrojenie ułożyć na warstwie podbetonu w odpowiednim deskowaniu oraz w wykopie zgodnie 
z projektem. Chodzenie po prętach jest zabronione, Wylewanie masy betonowej winno odbywać  
się  stopniowo oraz należy ją rozprowadzać równomiernie (ławy, wieniec, rdzenie żelbetowe, podciągi itd.) 

c. roboty murarskie i tynkarskie:

Roboty wykonywane na wysokości powyżej 1,0m należy wykonywać z pomostów rusztowań. Pomost rusztowania powinien znajdować się na poziomie co najmniej 0,5 m poniżej górnej krawędzi muru. 

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin  przystawnych  jest zabronione. Zabrania 
się chodzenia po świeżo wykonanych murach, płytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz opierania się o balustrady.  

d. rusztowania i ruchome podesty robocze: 

Rusztowania i ruchome podesty robocze winny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta lub
 z projektem indywidualnym. Osoby wykonujące montaż lub demontaż rusztowań oraz pomostów roboczych powinny mieć wymagane uprawnienia. Rusztowania należy ustawiać na stabilnym podłożu
 z możliwością odprowadzenia wód opadowych. Należy codziennie sprawdzać stan rusztowań 
i podestów roboczych. Rusztowania z elementów metalowych należy wyposażyć w instalację uziemiającą i piorunochronną. Zabrania się przebywania pracowników na rusztowaniach i podestach roboczych w czasie opadów atmosferycznych. 

Zabrania się montażu i demontażu tych urządzeń gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 

e. roboty na wysokości:

Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0m nad poziomem terenu lub podłogi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości balustradą 
o wysokości 1,1m. Stanowisko pracy powinno mieć możliwość zamocowania linki długości 1,5m bezpieczeństwa wzdłuż strony zewnętrznej na wysokości 1,5m. Prace na wysokościach mogą być wykonywane przez osoby posiadające aktualne badania lekarskie.

f. roboty ciesielskie:

Cieśle winni być wyposażeni  w odpowiednie zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi i nie utrudniające swobody ruchu. Podawanie ręczne długich przedmiotów w pionie (np. deski, bale) jest dozwolone do wysokości 3,0m. Montaż i demontaż deskowań oraz kolejność ich wykonania nadzoruje kierownik budowy oraz  mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków. Roboty ciesielskie montażowe może  wykonywać zespół składający się  min. z 2 osób.  
g. roboty dekarskie i izolacyjne: 

Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknięte oraz wypełnione nie więcej niż ¾ ich wysokości. Podgrzewanie masy w beczkach jest zabronione.
 W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza, środki ochrony osobistej ( rękawice, maski) i asekurację zewnątrz. 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  szczególnie niebezpiecznych.   

Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują. 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,
 w tym zapewniających bezpieczną sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują. 

Kierownik budowy w oparciu o niniejszą informację jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem. Informację opracowano  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  /Dz.U.nr.120 poz.1126 z 2003 r./ 

6. Uwagi końcowe.  

a. Wszelkie zmiany w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie możliwe są do dokonania za zgodą autora, a ich realizacja (istotne odstępstwa) może nastąpić po otrzymaniu zgody odpowiedniego organu. 

 b. Materiały użyte do realizacji obiektów muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi normami. 

 c. Przy realizacji obiektów obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury .
DOR-BUD Doradztwo Budowlane, ul. Kościuszki 2/3, 62-200 Gniezno


