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	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	Wykonanie konstrukcji jezdni odc. Łagiewniki Kościelne - Olekszyn

	1

d.1
	KNR 2-01 0119​03

analogia
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym wraz z geodezyjną in​wentaryzacją, obiektu - całośc zakresu
	km
	2.297 = 2.30
	
	

	2 d.1
	KNR 2-31 1401​06
	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie -profilowanie istniejącej drogi gruntowej
	m2
	1104.50*4.3 = 4749.35
	
	

	3 d.1
	KNR 2-31 1401​07

analogia
	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie -zagęszczanie
	m2
	1104.5*4.3 = 4749.35
	
	

	4 d.1
	KNR AT-03 0102-01 kalk. własna
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki - frezo​wanie ist. w-wy ścieralnej na połączeniach z istniejącą nawierzchnią
	kpl.
	1.0
	
	

	5 d.1
	KNR 2-31 0101​01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd​ni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm - niwele​ta drogi podniesiona o 20 cm.
	m2
	1104.5*4.3 = 4749.35
	
	

	6 d.1
	KNR 2-01 0212​01
	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - dległośc wg oferenta
	m3
	4749.35*0.2 = 949.87
	
	

	7 d.1
	KNR 2-31 0104​07
	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechanicz​ne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	4749.35
	
	

	8 d.1
	KNR 2-31 0104​07
	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechanicz​ne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - uzupeł​nienie istniejącego nasypu - średnio do gr. 20cm km 0+000,00 do km 0+115,00 - szer. 0,5m obustronnie = (2*115,0*0,5)*1,1

km 0+018,00 do km 0+060,00 - szer. 0,5m lewostronnie = 42,0*0,5

km 0+180,00 do km 0+215,00 - szer 0,5m prawostron​nie = 35,0*0,5

SUMA: 126,5+21,0+17,50 = Krotność = 2
	m2
	165.0
	
	

	9 d.1
	KNR 2-31 0114​05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
	m2
	4749.5
	
	

	10 d.1
	KNR 2-31 0114​07
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
	m2
	4749.5
	
	

	11 d.1
	KNR 2-31 1004​04
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-lepszonej
	m2
	4506.36
	
	

	12 d.1
	KNR 2-31 1004​07

analogia
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod w-we wiążąco wyrównawczą
	m2
	4506.36
	
	

	13 d.1
	KNR 2-31 0108​02
	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineral-no-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym - w ilości średnio 75kg/m2
	t
	4506.36*3* 0.025 = 337.98
	
	

	14 d.1
	KNR 2-31 1004​06
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep​szonej (bitum) - oczyszczenie pod w-wę ścieralną
	m2
	4418.0
	
	

	15 d.1
	KNR 2-31 1004​07
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod w-we ścieralną
	m2
	4418.0
	
	

	16 d.1
	KNR 2-31 0310​05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po za​gęszcz. 3 cm - AC 11S 50/70 dla KR 1 -2
	m2
	4418.0
	
	

	17 d.1
	KNR 2-31 0310​06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- do grubości 4cm
	m2
	4418.0
	
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	
	Wykonanie konstrukcji jezdni odc. Olekszyn - Rybieniec

	18 d.2
	KNR 2-31 1401​06
	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie -profilowanie istniejącej drogi gruntowej
	
	(137.5+ 526.5)*4.3+ 300.0*6.0 =

4655.20
	
	

	19 d.2
	KNR 2-31 1401​07

analogia
	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie -zagęszczanie
	m2
	4655.2
	
	

	20 d.2
	KNR AT-03 0102-01 kalk. własna
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki - frezo​wanie ist. w-wy ścieralnej na połączeniach z istniejącą nawierzchnią
	kpl.
	1.0
	
	

	21 d.2
	KNR 2-31 0101​01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd​ni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
	m2
	(125.0+ 514.0)*4.3 = 2747.70
	
	

	22 d.2
	KNR 2-31 0101​02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd​ni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - do głębokości 30cm - niweleta podnie​siona o średnio 10cm km 0+000,00 do km 0+125,00 km 0+450,00 do km 0+964,00 Krotność = 2
	m2
	(125.0+ 514.0)*4.3 = 2747.70
	
	

	23 d.2
	KNR 2-01 0212​01
	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - dległośc wg oferenta
	m3
	2747.70*0.3 = 824.31
	
	

	24 d.2
	KNR 2-31 0104​07
	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechanicz​ne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	(125.0+ 514.0)*4.3 = 2747.70
	
	

	25 d.2
	KNR 2-01 0235​01
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
	m3
	587.28
	
	

	26 d.2
	KNR 2-01 0237​07
	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibra​cyjnymi; grunt sypki kat. I-III
	m3
	587.28
	
	

	27 d.2
	KNR 2-31 0114​05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
	m2
	964.0*4.3 = 4145.20
	
	

	28 d.2
	KNR 2-31 0114​07
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
	m2
	964.0*4.3 = 4145.20
	
	

	29 d.2
	KNR 2-31 1004​04
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-lepszonej
	m2
	964.0*4.08 = 3933.12
	
	

	30 d.2
	KNR 2-31 1004​07

analogia
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod w-we wiążąco wyrównawczą
	m2
	964.0*4.08 = 3933.12
	
	

	31 d.2
	KNR 2-31 0108​02
	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineral-no-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym - w ilości średnio 75kg/m2
	t
	3933.12*3* 0.025 = 294.98
	
	

	32 d.2
	KNR 2-31 1004​06
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep​szonej (bitum) - oczyszczenie pod w-wę ścieralną
	m2
	964.0*4.0 = 3856.00
	
	

	33 d.2
	KNR 2-31 1004​07
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod w-we ścieralną
	m2
	964.0*4.0 = 3856.00
	
	

	34 d.2
	KNR 2-31 0310​05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po za​gęszcz. 3 cm - AC 11S 50/70 dla KR 1 -2
	m2
	964.0*4.0 = 3856.00
	
	

	35 d.2
	KNR 2-31 0310​06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- do grubości 4cm
	m2
	964.0*4.0 = 3856.00
	
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	
	Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni odc. II - łącznik z DP Łagiewniki Kościelne

	36 d.3
	KNR 2-31 1401​06
	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie -profilowanie istniejącej drogi gruntowej
	
	906.10
	
	

	37 d.3
	KNR 2-31 1401​07

analogia
	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie -zagęszczanie
	m2
	906.10
	
	

	38 d.3
	KNR AT-03 0102-01 kalk. własna
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki - frezo​wanie ist. w-wy ścieralnej na połączeniach z istniejącą nawierzchnią
	kpl.
	1.0
	
	

	39 d.3
	KNR 2-31 0101​01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd​ni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm - niwele​ta drogi podniesiona o 10 cm.
	m2
	906.10
	
	

	40 d.3
	KNR 2-31 0101​02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd​ni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - do głębokości 30cm - niweleta drogi podniesiona o 10cm Krotność = 2
	m2
	906.10
	
	

	41 d.3
	KNR 2-01 0212​01
	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - dległośc wg oferenta
	m3
	906.10*0.3 = 271.83
	
	

	42 d.3
	KNR 2-31 0104​07
	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechanicz​ne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	906.10
	
	

	43 d.3
	KNR 2-31 0114​07
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
	m2
	906.10
	
	

	44 d.3
	KNR 2-31 0114​05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
	m2
	906.10
	
	

	45 d.3
	KNR 2-31 1004​04
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-lepszonej
	m2
	859.37
	
	

	46 d.3
	KNR 2-31 1004​07

analogia
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod w-we wiążąco wyrównawczą
	m2
	859.37
	
	

	47 d.3
	KNR 2-31 0108​02
	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineral-no-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym - w ilości średnio 75kg/m2
	t
	859.37*3* 0.025 = 64.45
	
	

	48 d.3
	KNR 2-31 1004​06
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep​szonej (bitum) - oczyszczenie pod w-wę ścieralną
	m2
	995.2
	
	

	49 d.3
	KNR 2-31 1004​07
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod w-we ścieralną
	m2
	995.2
	
	

	50 d.3
	KNR 2-31 0310​05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po za​gęszcz. 3 cm - AC 11S 50/70 dla KR 1 -2
	m2
	995.2
	
	

	51 d.3
	KNR 2-31 0310​06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- do grubości 4cm
	m2
	995.2
	
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	
	Roboty brukarskie

	4.1
	
	Wykonanie ścieków z pref. batonowych km 0+000,00 do km 0+226,00 oraz km 0+354,65 do km 0+525,00 oraz ścieków skarpowych - odc. III Olekszyn - Rybieniec

	52 d.4. 1
	KNR 2-31 0402​03

analogia
	Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	m3
	(396.35+ 15.0)*0.5* 0.5*0.15 = 15.43
	
	

	53 d.4. 1
	KNR 2-31 0606​04
	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ścieki trójkątne
	m
	226.0+ 170.35 = 396.35
	
	

	54 d.4. 1
	KNR 2-31 0606​04
	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ścieki skarpowe
	m
	15.0
	
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5
	
	Wykonanie zjazdów na pola z KŁSM

	55 d.5
	KNR 2-31 0102​05
	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w grun​cie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta - zjazdy na pola
	
	25.0+14.5+ 14.0 = 53.50
	
	

	56 d.5
	KNR 2-31 0102​06
	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w grun​cie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta - do głębokości 23cm - zjazdy na pola Krotność = 2.6
	m2
	53.50
	
	

	57 d.5
	KNR 2-01 0212​01
	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - odległośc odwozu wg oferenta
	m3
	53.50*0.23 = 12.31
	
	

	58 d.5
	KNR 2-31 0114​05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
	m2
	53.50
	
	

	59 d.5
	KNR 2-31 0114​07
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
	m2
	53.50
	
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6
	
	Wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej

	60 d.6
	KNR 2-31 1004​06
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep​szonej (bitum) - oczyszczenie pod w-wę ścieralną
	m2
	14.0
	
	

	61 d.6
	KNR 2-31 1004​07
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod w-we ścieralną
	m2
	14.0
	
	

	62 d.6
	KNR 2-31 0310​05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po za​gęszcz. 3 cm - AC 11S 50/70 dla KR 1 -2
	m2
	14.0
	
	

	63 d.6
	KNR 2-31 0310​06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- do grubości 5cm Krotność = 2
	m2
	14.0
	
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7
	
	Wykonanie poboczy gruntowych

	64 d.7
	KNR 2-31 0114​07

analogia
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - wykonanie poboczy gruntowych - szer. 0,50m z gruntu uzyskanego z koryto-wania drogi
	m2
	2287.80
	
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	
	Wykonanie poboczy wzmocnionych z KŁSM szer. 0,5m gr. 10cm

	65 d.8
	KNR 2-31 0114​05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - do gr. 10cm Krotność = 0.67
	m2
	64.33
	
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9
	
	Wykonanie przepustów

	9.1
	
	Wykonanie przepustu w km 0+926,70

	66 d.9. 1
	KNR 2-31 0816​03

analogia
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm - rozebranie przepustu sklepionego kamiennego w km 0+926,70
	m
	8.0
	
	

	67 d.9. 1
	KNR 4-04 1103​04
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz​nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy​ładowczym na odległość 1 km - odległośc wg oferenta
	m3
	5.0
	
	

	68 d.9. 1
	KNR 2-01 0224​03 z.sz. 2.3.2. 9903
	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębier​nymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II Grunt oblepia​jący naczynie robocze. - wykop kanału pod posadowie​nie proj. przepustu
	m3
	11.2
	
	

	69 d.9. 1
	KNR 2-01 0212​01 z.sz. 2.3.2. 9903
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła​dowczymi na odległość do 1 km Grunt oblepiający na​czynie robocze. - odległośc wg oferenta
	m3
	11.20
	
	

	70 d.9. 1
	KNR 2-31 0109​03
	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm - podbudowa pod rury przepustowe betonowe - wzmocnienie podłoża
	m2
	8.0
	
	

	71 d.9. 1
	KNR 2-31 0109​04
	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu - do gr. 20cm Krotność = 8
	m2
	8.0
	
	

	72 d.9. 1
	KNR 2-31 0605​08
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm
	m
	8.0
	
	

	73 d.9. 1
	KNR 2-31 0605​05
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm
	ściank.
	2.0
	
	

	74 d.9. 1
	KNR 2-01 0235​01 z.sz. 2.5.2. 9907
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - zasypanie przepustu
	m3
	6.40
	
	

	75 d.9. 1
	KNR 2-01 0507​04
	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-II przy robotach wodno-melioracyjnych
	m2
	20.0
	
	

	76 d.9. 1
	KNR 2-01 0512​02

analogia
	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na w-wie stabi​lizacji Rm=5,0 MPa gr. 10cm
	m2
	6.0
	
	

	77 d.9. 1
	
	Zabezpieczenie istn. rury ks110 pod przepustem rurą stalową dwudzielną wraz z wykonaniem izolacji termicz​nej
	m
	5.0
	
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.2
	
	Wykonanie pozostałych elem. odwodnieniowych

	78 d.9. 2
	KNR 2-31 0605​05
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm - odc. III km 0+226,00
	ściank.
	1.0
	
	

	79 d.9. 2
	KNR 2-31 0605​01
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa - wykonanie przepustu pod zjazdem w km 0+ 003,50 odc. II oraz z km 0+115,50 odc. I ( wraz z zasyp​ką 10cm )
	m3
	(8.0+6.0)* 0.6*0.2 = 1.68
	
	

	80 d.9. 2
	KNR 2-31 0605​06
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm
	m
	8.0+6.0 = 14.00
	
	

	81 d.9. 2
	KNR 2-31 0605​03
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm typu skrzydełkowego - przepust odc. II
	ściank.
	2.0
	
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10
	
	Roboty uzupełniające

	10.1
	
	Wykonanie oznakowania pionowego

	82 d.10 .1
	KNR 2-31 0702​02
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
	szt.
	3.0
	
	

	83 d.10 .1
	KNR 2-31 0703​01
	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka​zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
	szt.
	3.0
	
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.2
	
	Oczyszczenie przepustów km 0+480,00 oraz km 0+794,00

	84

d.10.2
	KNR 2-31 1404-

02
	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu
	m
	10.0
	
	

	85

d.10

.2
	KNR 2-31 1404-

01
	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu
	m
	12.0
	
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.3
	
	Wykonanie barier stalowych SP-05 na przepuście - odc. I km 0+926,0

	86 d.10 .3
	KNR 2-31 0704​01
	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/ m
	m
	2*8.0 = 16.00
	
	

	87 d.10 .3
	KNR 2-31 0704​05
	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostron​nych o masie 24.0 kg/m
	m
	4*4.0 = 16.00
	
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.4
	
	Oczyszczenie pasa drogowego

	88

d.10.4
	KNR 2-01 0108-

04
	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia
	ha
	0.35
	
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.5
	
	Odtworzenie rowów

	89 d.10 .5
	KNR 2-31 1403​06
	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wy​profilowaniem skarp rowu - odtworzenie rowu km 0+050, 00 do km 0+179,00 - odc. III oraz w km 0+816,0 do km 0+936,0 odc. I
	m
	129.0+120.0 = 249.00
	
	



Lp.�
Podstawa wy�ceny�
Opis�
Jedn. miary�
Ilość�
Cena zł�
Wartość zł (5 x 6)�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
�
10.6�
�
Humusowanie skarp nasypów�
�
90 d.10 .6�
KNR 2-01 0510�01�
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm�
m2�
300.0�
�
�
�
91 d.10 .6�
KNR 2-01 0510�02�
Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde na�stępne 5 cm humusu - do 10cm�
�
300.0�
�
�
�
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 


Podatek VAT


Ogółem wartość kosztorysowa robót�
�
�



Słownie:
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Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14896 Użytkownik: Marek Nowakowski


