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OPIS  TECHNICZNY

do projektu - przebudowa drogi gminnej                  nr 284017P  ul. Za jeziorem w m. Sławno Gmina Kiszkowo 
 długość 1855 mb

1. DANE  OGÓLNE

1.1. Obiekt :         droga gminna nr 284017P
1.2. Lokalizacja : SŁAWNO  -  GMINA KISZKOWO
1.3. Zadanie:       dokumentacja  projektowo – kosztorysowa

1.4. Inwestor:     Urząd Gminy Kiszkowo ul. Szkolna 2



   62-280 Kiszkowo
1.5. Projektant:   Danuta Zakrzewska
                             ul. Ugory 18
                             62-200 Gniezno                               

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 284017P w m. Sławno ul. Za jeziorem. Zakres projektu obejmuje przebudowę w/w odcinka na długości 1855 mb. W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa poszerzenia jezdni, przebudowa chodnika oraz zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego. Głównym celem inwestycji jest poprawienia bezpieczeństwa pieszych i pojazdów oraz warunków ruchu drogowego.
3. LOKALIZACJA I PROGRAM INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych województwa wielkopolskiego, powiatu gnieźnieńskiego, gminy Kiszkowo miejscowość Sławno. 

Granice terenu przewidzianego na realizację inwestycji przedstawione zostały na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Inwestor posiada prawo do dysponowania działkami na cele budowlane.
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

· Przebudowę nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem,

· Przebudowę układu chodnika dla pieszych (wraz z drenażem),

· Przebudowę istniejących zjazdów,

· Przebudowa i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu na warunkach administratorów sieci,

· Roboty wykończeniowe i porządkowe.
4. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI. 

W ramach opracowanej dokumentacji projektowej przyjęto następującą kolejność realizacji robót:
· Roboty przygotowawcze,
· Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni,

· Zabezpieczenie i przebudowa istniejących sieci,

· Roboty ziemne,

· Podbudowy,

· Nawierzchnie,

· Roboty wykończeniowe,

· Oznakowanie.
5. STAN ISTNIEJĄCY.
Droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,50 m, częściowo spękaną. Poszerzenie jezdni ma nawierzchnię bitumiczną o szer. 0,5 mb które jest zniszczone, miejscami pozarywane z dużymi ubytkami. Wzdłuż jezdni zlokalizowany jest chodnik, który biegnie raz z jednej raz z drugiej strony. Posiada zróżnicowaną nawierzchnię tj. kostkę betonową, naw. bitumiczną, destrukt. Szerokość wynosi                 1,50 mb. W ciągu chodnika zlokalizowane są zjazdy do posesji, które mają nawierzchnię w złym stanie technicznym. W nawierzchni zlokalizowane są studzienki kanalizacyjne oraz teleinformatyczne o zaniżonych pokrywach.
6. PROJEKT.

Projekt zakłada przebudowę drogi gminnej nr 284017P w m. Sławno ul. Za jeziorem. Zakres projektu obejmuje przebudowę w/w odcinka na długości 1855 mb. Przebudowie poddane zostaną również istniejące chodniki dla pieszych oraz z jazdy w zasięgu przedmiotowej inwestycji. 

6.1. Podstawowe parametry techniczne

 - klasa drogi – lokalna „L”
- prędkość projektowana  50km/h ( teren zabudowany)

- szerokość istniejącej jezdni 4,00 m
- szerokość istniejącego chodnika 1,53 (z krawężnikiem i obrzeżem)        

- pochylenie poprzeczne chodnika 1% w stronę jezdni
6.2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA JEZDNI Z POSZERZENIEM.
- wykonanie koryta w miejscu istniejącego poszerzenia,
- wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm z piasku (dla poszerzenia),

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego grubości    15 cm (dla poszerzenia),

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego grubości     8 cm (dla poszerzenia),

- wykonanie warstwy wiążącej z MMA grysowo – żwirowej grubości 4 cm (dla poszerzenia oraz jezdni),

- wykonanie warstwy ścieralnej z MMA grysowo – żwirowej grubości 4 cm - nakładka (dla poszerzenia oraz jezdni)

W miejscu parkingu zlokalizowanego w km 1+740 – 1+810 krawędź jezdni należy wzmocnić krawężnikiem 15 x 30 cm ułożonym na płask na ławie betonowej z oporem (rysunek przekrój D-D).
UWAGA:  przed ułożeniem warstwy ścieralnej całą szerokość jezdni tj. 4,00 mb należy skropić emulsja asfaltową kationową 65% szybkorozpadową 0,5kg/m2 
Na złączeniu drogi gminnej z droga wojewódzką należy wykonać frezowanie starej nawierzchni na odcinku od 5 – 10 m na grubość 4 cm                 w celu uniknięcia uskoku poprzecznego.
6.3. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW.
- warstwa odsączająca z piasku grubość 10 cm,
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem grubość 10 cm,

- kostka POZBRUK grubość 6 cm na podsypce piaskowej grubość 2 – 3 cm.

6.4. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW ORAZ CHODNIKA NAJAZDOWEGO.
- warstwa odsączająca z piasku grubość 10 cm,

- podbudowa z betonu B-10 grubość 15 cm,

- kostka POZBRUK grubość 8 cm na podsypce piaskowej grubość 2 – 3 cm.

W przekroju poprzecznym chodnik posiada szerokość 1,30 m nawierzchni                z kostki betonowej, zamkniętej krawężnikiem szerokości 15,0 cm oraz obrzeżem betonowym szerokości 8,0cm, co daje łącznie 1,53 m. Spadek poprzeczny chodnika wielkości 1% skierowany w stronę istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej.
7. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wód opadowych następuje poprzez 1% spadek poprzeczny chodnika i duży spadek podłużny jezdni. Odwodnienie chodnika nie ulega zmianie.                       Na odcinku od km 1+636 do km 1+800 pod chodnikiem należy ułożyć rurę drenarską o śr. 25 cm celem zebrania wód gruntowych i sprowadzenia ich do rowu przydrożnego.
W pobliżu przepustu, pod chodnikiem przewiduje się zamontowanie dwóch rur                 z PCV o śr. 10 cm celem odprowadzenia wód opadowych z jezdni.

8. OZNAKOWANIE.

W związku z przebudową drogi wyznaczone zostały trzy przejścia dla pieszych                               w następujących kilometrach: 0+180; 0+955; 1+460. Zgodnie z:
- ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz. 1137),

- ustawą z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)

- rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2181)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem , Dz. U. Nr 177 z 2003r., poz. 1729 
należy prawidłowo usytuować oznakowanie pionowe w postaci znaków D-6 (znaki małe, folia co najmniej II generacji) oraz oznakowanie poziome P-10 (cienkowarstwowe).
9. UWAGI   OGÓLNE  


Przed przystąpieniem do prac, strefę robót należy wygrodzić, oznakować                 i zabezpieczyć. Szczególną ostrożność należy zachować przy robotach wyładunkowych, informować użytkowników drogi publicznej o niebezpieczeństwie poprzez prawidłowe oznakowanie robót.
Gniezno wrzesień 2014 r.                                                Opracowała:
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

przebudowy drogi gminnej nr 284017P  ul. Za jeziorem  w m. Sławno                       Gmina Kiszkowo 

 długość 1855 mb

PODSTAWA OPRACOWANIA:

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót:

· Oznakowanie pasa drogowego na czas przebudowy – przebudowy drogi gminnej nr 284017P  ul. Za jeziorem  w m. Sławno na długości 1855 mb
· Wykonanie przebudowy drogi wraz z poszerzeniem oraz przebudowy chodnika (roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia z MMA grysowo – żwirowej oraz nawierzchnia z kostki brukowej betonowej),

· Uporządkowanie terenu budowy

2. Miejsce robót stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Droga gminna 284017P.
3. Informacje na temat przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót:

a) miejsce zagrożenia: droga gminna 284017P
b) czas występowania zagrożenia: określi wykonawca robót,

c) rodzaje zagrożeń:

- zagrożenia wypadkowe: ruch drogowy, praca maszyn i urządzeń.

- zagrożenia zdrowotne: hałas, wibracja.

- zagrożenia pożarowe: praca urządzeń spalinowych

Miejsce robót należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi                w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych                        i warunkach ich umieszczania na drogach (dz. U. nr 220 poz. 2181)                                      i z opracowanym projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas przebudowy. Sprzęt do robót wyposażony w pulsujące światła i sygnały ostrzegawcze. Osoby zatrudnione na budowie wyposażone w środki ochrony indywidualnej, szczególnie w kamizelki o barwie jaskrawej.

4. Informacje o sposobie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:

a) pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami: kwalifikacje - uprawnienia,

badania lekarskie, szkolenia BHP, są zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym

działań jego ograniczenia przez środki techniczne, proceduralne i kontrolne.

b) Kierownik robót przeprowadzi z pracownikami instruktaż stanowiskowy BHP

podający zagrożenia występujące na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed

zagrożeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym również:

- określa zasady w przypadku wystąpienia zagrożenia:

- wstrzymanie pracy,

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia,

- zabezpieczenie miejsca zagrożenia

- ewentualne usunięcie zagrożenia

c) zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robót,

pracownicy mają stosować środki ochrony indywidualnej

- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami

odblaskowymi,

- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne

d) bezpośredni nadzór nad robotami drogowymi będzie pełniony przez uprawnionego

kierownika budowy, majstrów, brygadzistów.

5. Zaplecze budowy.
Zaplecze budowy wyposażyć w urządzenia i pomieszczenia zapewniające właściwe warunki pracownikom zatrudnionym na budowie.

Z uwagi na krótki czas realizacji zadania zaplecze powinno być zorganizowane z przewoźnych kontenerów oraz przewoźnych kabin ustępowych.

6. Nie występują tu szczególnie niebezpieczne roboty takie jak: roboty na wysokości, roboty w głębokich wykopach, itp.

