Ogólna charakterystyka
Budynek - budowa budynku centrum integracji mieszkańców
(świetlica wiejska)
 Ujazd dz. nr 63/29 ark 1 gm. Kiszkowo
CPV: 45212170-8 Budowa budynków rozrywkowych
1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania

          Kosztorys inwestorski sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

         Kosztorys został opracowany metodą kalkulacji szczegółów przyjmując ceny rynkowe oraz pomocniczo ceny jednostkowe robót podstawowych zawartych w wydawnictwie „Sekocenbud” – IV kwartał 2017 r.  + podatek VAT – 23%, koszty 65%, robocizna 17,00zł, zysk od R+S+Ko 14%
2. Ogólna charakterystyka budynku

- powierzchnia zabudowa  99,8m²

- powierzchnia użytkowa  80,5m²

- kubatura  470m³
               
      






- długość budynku  14.65m

- szerokość budynku  6,25m

- wysokość budynku  5,51m

- wysokość pomieszczeń  3,50m

 Wykonanie robót budowlanych:

- roboty ziemne
-fundamenty

-ściany nośne budynku

-dach konstrukcja z pokryciem

-roboty elektryczne

-roboty sanitarne

-roboty wykończeniowe

-elewacja

-roboty drogowe

Całkowity zakres robót jest ujęty w przedmiarze robót w załączonym kosztorysie.
3. Kosztorys inwestorski zawiera

- strona tytułowa
- tabela elementów scalonych

- kosztorys inwestorskich
- przedmiar inwestorski
- limit ilościowo -  wartościowy
- w pozycjach kosztorysowych gdzie ujęta jest kalkulacja własna przyjęte zostały ceny ustalone przez dystrybutora przyjmującego ziemię(dotyczy pozycji kosztorysowych 1.1-60, 5.2-1620, 5.4 -1900;)

- pozycja 5.3-1800- koszt badania wody przez laboratorium

- pozycja 4- 1230- urządzenia drewniane- cena producenta 
