SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU  ROBÓT BUDOWY BUDYNKU CENTRUM INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW (ŚWIELTICA WIEJSKA)

Ujazd dz. nr 63/29 ark. 1 gmina Kiszkowo 

1. Zamawiający: Gmina Kiszkowo, ul. Szkolna 2
2. Wspólny słownik zamówień publicznych

2.1. Dział – 45

2.2. Grupa – 212
2.3. Klasa – 170-8
2.4. Kategoria – 45212170-8 -  budowa budynków rozrywkowych
3. Część ogólna 

3.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dotyczącego zadania budowy budynku centrum integracji mieszkańców (świetlica wiejska) w miejscowości Ujazd,  gmina Kiszkowo, działka nr 63/29. ark 1.
3.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 3.1.

3.3. Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje wszystkie     czynności umożliwiające  i mające na celu wykonanie wyżej wymienionego budowy budynku.
3.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne 
z obowiązującymi i odpowiednimi normami.
3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawcą robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z przedmiarem robót, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy jest całkowite zabezpieczenie budynku przed opadami atmosferycznymi w trakcie wykonywania robót.
4. Przedmiot i zakres robót budowlanych został przedstawiony w kosztorysie nakładów rzeczowych stanowiący integralną cześć niniejszej specyfikacji – przedmiar robót.

5. Materiały

Wymagania dotyczące właściwości materiałów zawartych w zestawie limicie ilościowym.
Materiały użyte do realizacji w/w Zamówienia winny posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty.

6. Sprzęt

Roboty można wykonać przy pomocy:

· sprzęt elektryczny
· żuraw okienny przyścienny 

· betoniarka wolnospadowa

· rusztowanie ramowe

· wyciąg jednomasztowy

· samochód skrzyniowy

· samochód wywrotka

· gaz propan - butan

· pozostały sprzęt zawarty w zestawie limitu ilościowego sprzętu.
6.1. Roboty do wykonania polegające na:

- wytyczeniu geodezyjnym

- roboty ziemne

- fundamenty

- roboty konstrukcyjne

- dach konstrukcja z pokryciem

- stolarka otworowa

- posadzki

- roboty wykończeniowe wewnętrzne

- roboty elewacyjne (kolorystykę należy uzgodnić z inwestorem)

- roboty tarasu + opaska

- wyposażenie świetlicy

- dojścia i dojazdy z miejscami postojowymi

- śmietnik

6.2.  Roboty sanitarne

- instalacja kanalizacyjna

- przyłącze kanalizacyjne

- instalacja wodociągowa

- przyłącze wodociągowe

- instalacja centralnego ogrzewania

- kotłownia

- instalacja wentylacji

6.3.  Roboty elektryczne

- tablice rozdzielcze

- instalacja oświetleniowa

- instalacja RTV- okablowanie

Zabezpieczenie budynku przed wpływem warunków atmosferycznych w szczególności deszczu z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy

7. Podstawowe zasady wykonawstwa 

7.1. Prace należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0O C

8. Kontrola jakości

8.1. Przy odbiorze należy sprawdzić parametry techniczne  oraz zgodność aprobaty technicznej certyfikatu z otrzymanym   asortymentem

8.2. Wymagana jakość materiałów winna być potwierdzona przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem 

8.3. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność 
z dokumentacja kosztorysową oraz sprawdzenie właściwości technicznej tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórni.

8.4. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów,  których właściwości  nie odpowiadają normą 

8.5. Nie należy stosować materiałów po okresie gwarancyjnym  
9. Obmiar robót

Jednostka obmiarowa robót – budowy budynku i pozostała ilość robót określona została w kosztorysie nakładów rzeczowych załączonym do niniejszej specyfikacji.

10. Odbiór robót

10.1. odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzaniu stanu wykonania robót budowy budynku
11.  Zalecenia 

Przy wykonaniu prac remontowych należy przestrzegać przepisy BHP i P.poż.
12.   Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. z 2004 Nr 207. poz. 2016 ze zmianami

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. Dz.U. Nr 202 poz. 2072/ w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  Dz.U. Nr 130 poz.1389  w sprawie określenia metod i postaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. 

Sporządził
