Ogólna charakterystyka
Renowacja zabytkowej kaplicy grobowej rodziny Lange
 Rybno Wielkie dz. nr 88/4 ark 1  gm. Kiszkowo
CPV: 45262690-4 Remont starych budynków 
1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania

          Kosztorys inwestorski sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

         Kosztorys został opracowany metodą kalkulacji szczegółów przyjmując ceny rynkowe oraz pomocniczo ceny jednostkowe robót podstawowych zawartych w wydawnictwie „Sekocenbud” – I kwartał 2019r.  + podatek VAT – 23%, koszty 65%, robocizna 20,00 zł, zysk od R+S+Ko 12%
2. Ogólna charakterystyka renowacji zabytkowej kaplicy
- renowacja budynku kaplicy grobowej
 Wykonanie robót budowlanych:

- skłucie tynków wewnętrznych
- wykonanie nowych tynków wapiennych wewnętrznych

- naprawa względnie wymiana posadzki

- naprawa stolarki okiennej i drzwiowej

- skłucie tynków ospajających się od muru

- wykonanie tynków wapiennych

- renowacja gzymsów, boni, filarów, 

- wykonanie stopni

- naprawa kopuły wraz z pokryciem blachą

- uzupełnienie rzeźb na kopule

- wykonanie izolacji fundamentów

- wykonanie warstwy filtrującej z pospółki i otaczaka

- uporządkowanie terenu wokół kaplicy z wysianiem trawy i posadzeniem drzew

- wykonanie alejek spacerowych

- montaż tablicy informacyjnej i kosza na śmieci

- wykonanie badań konserwatorskich polichromi

Całkowity zakres robót jest ujęty w przedmiarze robót w załączonym kosztorysie.
3. Kosztorys inwestorski zawiera

- strona tytułowa
- tabela elementów scalonych

- kosztorys inwestorskich
- przedmiar inwestorski
- limit ilościowo -  wartościowy
