Załącznik nr 9 do SIWZ– SPECYFIKACJA KUPOWANEGO SPRZĘTU
1. Wyposażenie sali gimnastycznej
	Nazwa urządzenia/
sprzętu
	Ilość (szt.)
	Specyfikacja
	Proponowane 
urządzenie
/sprzęt *
	Cena jedn. netto *
	Wartość netto*
	Podatek Vat*
	Wartość brutto*

	1. Drabinki gimnastyczne
	5
	Drabinki gimnastyczne o wymiarach min. 90x250cm, przeznaczone do wykonywania ćwiczeń, spełniające wymagania normy EN 913 wraz z montażem na ścianie w sali gimnastycznej,
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
_____________
	
	
	
	

	2. Stoły do tenisa stołowego
	4
	Stół do tenisa stołowego z opcją składania oraz kółkami transportowymi (minimum 2 kółka z blokadą), blat odporny na odkształcenia z płyty wiórowej z metalowymi profilami blatu (lub równoważny), stół oraz siatka dopuszczona do użytku przez Federację ITTF z regulacją wysokości i regulacją napinania siatki, możliwość złożenia jednego skrzydła stołu i gry w pojedynkę, gwarancja do użytku w szkole i klubach sportowych
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
_____________
	
	
	
	

	3. Zestaw piłek
	1
	Zestaw piłek obejmujący piłki do: 
piłki halowej (6 szt.), koszykówki (6 szt.), siatkówki (6 szt.), lekarskie (1kg, 3kg, 5kg – po 3 szt.),
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
_____________
	
	
	
	

	4. Siatki ochraniające ściany i okna
	komplet
	Siatki ochraniające ściany i okna o oczkach 4,5 x 4,5 wraz z montażem na ścianach
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
_____________
	
	
	
	

	5. Tablica wyników z zegarem czasu gry
	1
	Tablica wyników o wymiarach minimum 130x100x10cm, sterowana zdalnym pilotem, z zegarem czasu gry, wyniku gry (0-199), nr seta (0-9), stanu seta lub przewinień(0-9),  sygnał dźwiękowy ustawiany w dowolnej konfiguracji, Czas rzeczywisty/czas gry - ustawiany 0-90 minut
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
_____________
	
	
	
	

	6. Siatka do siatkówki
	2
	Siatka do siatkówki turniejowa profesjonalna z antenkami 9,5 x 1 m
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
_____________
	
	
	
	

	7. Piłkochwyty na ścianach szczytowych
	2
	Piłkochwyty na ścianach szczytowych o wymiarach 15x7 w tym siatka ochronna i obciążenia ołowiowe
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
_____________
	
	
	
	

	8. Bramki sportowe
	2
	Bramki o wymiarach 3mx2m, mocowane do ściany
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
_____________
	
	
	
	

	9. Skrzynia „kozioł” z regulacją wysokości
	1
	Kozioł gimnastyczny wyposażony w nogi- podstawy zaopatrzone w antypoślizgowe stopki i kółka ułatwiające przemieszczanie
regulacja wysokości między 90 do 140 cm, 
Kozioł powinien spełniać wymogi norm PN-EN 12196:2005 oraz 913:2008
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
_____________
	
	
	
	

	10. Skrzynia gimnastyczna 
	1
	Skrzynia 5-częściowa z wózkiem, przeznaczona do wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych. Skrzynia złożona z 5 drewnianych segmentów wykonanych z klejonego drewna. 
Dolny segment wyposażony w antypoślizgowe stopki oraz wózek ułatwiający przemieszczenie skrzyni
Skrzynia powinna spełniać wymogi norm: PN-EN 913:2008 oraz 916:2005
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
_____________
	
	
	
	

	11. Ławki gimnastyczne
	13
	Ławki gimnastyczne o długości 2m 
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
_____________
	
	
	
	

	12. Materace gimnastyczne
	12
	Wymiary materaca: długość: 200 cm, szerokość: 120 cm, grubość: 10 cm
Pokrowiec wykonany z tworzywa o podwyższonej wytrzymałości, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, jak rozerwanie i ścieranie 
Wypełnienie: pianka o wysokiej sprężystości oraz niskiej podatności na odkształcenia 
Spodnia warstwa antypoślizgowa eliminująca możliwość przesunięcia materaca podczas wykonywania ćwiczeń 
Wzmocnione narożniki
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
_____________
	
	
	
	

	13. Zestaw do unihokeja
	1
	Zestaw szkolny do unihokeja
W skład zestawu wchodzi minimum: 
· 10 kijów (po 5 w różnych kolorach),
· 2 bramki metalowe 60x90 cm
· 10 piłek
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
_____________
	
	
	
	

	14. Składane wózki na piłki 
	2
	Składany wózek na piłki o wymiarach min. 64x64x100 cm, zamykany
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
_____________
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	


2. Wyposażenie sali dydaktycznej
	Nazwa urządzenia/
sprzętu
	Ilość (szt.)
	Specyfikacja
(parametry minimalne)
	Proponowane 
urządzenie
/sprzęt*
	Cena jedn. netto*
	Wartość netto*
	Podatek Vat*
	Wartość brutto*

	1. Jednostka centralna systemu językowego
	1
	· min. 2 niezależne wejścia sygnału audio z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej grupy (min. 2 grupy odsłuchują jednocześnie inny program), wejście słuchawkowe, 2 wyjścia audio;
· wyjście na głośniki, wyjście nagrywania na komputer (rejestrator, magnetofon);
· uruchamianie centralki za pomocą przełącznika on/off;
· moduł USB do podłączenia komputera zgodny z minimum USB 2.0;
· wbudowany wzmacniacz min. 2x40 max, 4Ohm; 2x20 4ohm przy 1KHz,10%THD;
· sterowanie mikroprocesorowe; dioda LED (lub pasek) wskazująca stan pracy; diody LED Rx, Tx wskazujące transmisje do i  z komputera;
· regulacja siły głosu w słuchawkach nauczyciela z poziomu jednostki centralnej (przyciski +/- lub potencjometr);
· komplet dedykowanych przewodów audio i power/data zgodnych z typami złącz sterownika;
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
____________
	
	
	
	

	2.Oprogramowanie sterujące PC
	1
	· umożliwia obsługę pracowni z tablicy interaktywnej, z komputera;
· lista uczniów sortowana zarówno alfabetycznie jak i po numerze stanowiska
· timer (minutnik);
· funkcja sprawdzania obecności -  program uwzględnia stanowiska nieaktywne;
· edycja ustawienia sali (położenie ikon stanowisk predefiniowane i ustawiane przez użytkownika poprzez tzw. „przeciągnij i upuść”);
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
____________
	
	
	
	

	3. System sterowania z monitorem dotykowym wbudowanym do blatu biurka nauczyciela/lektora do sterowania klasopracownią
	1
	Wielkość ekranu: min. 21”, rodzaj wyświetlacza: IPS TFT z podświetleniem W-LED, wielkość plamki: 0.248 mm, jasność: 250 cd/m², kontrast: 1000:1, kąty widzenia obrazu: 178° H / 178° V (CR 10:1), naturalna rozdzielczość pracy: 1920 x 1080 @ 60 Hz, sygnał wejściowy: D-Sub, DVI-D, Display Port, panel dotykowy – PCT, rozdzielczość dotyku 4096 x 4096 punktów, żywotność przekracza 350 milionów dotknięć na 1 punkt, twardość powierzchni przekracza poziom 7H w skali Mohsa, dokładność < 2mm, temperatura pracy  - 20°C do +60°C, wilgotność 10%-90% 40°C, rozpoznawanie dotyku: goły palec, siła nacisku <30 g, transparentność >95%, kontroler USB.
Obsługa wszystkich funkcji pracowni językowej za pomocą monitora dotykowego. 
Jednostka centralna - Komputer Procesor min. Intel I5, wyjście graficzne VGA, HDMI, pamięć RAM min 8Gb, Dysk SSD 256, napęd DVD-RW, Karta sieciowa Wi-Fi 10/100/100, system operacyjny w wersji PRO, klawiatura + mysz bezprzewodowa
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
____________
	
	
	
	

	4.Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy
	1
	· dwie ścieżki rejestratora dające możliwość jednoczesnego odsłuchiwania audycji i nagrywania głosu ucznia;
· funkcja magnetofonu (wybór prędkości odtwarzania);
· funkcja rejestratora (10 znaczników wyodrębniających część zapisu);
· graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku i porównanie z oryginałem - zapis wykresu oscyloskopowego wymawianego wyrazu/frazy;
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
____________
	
	
	
	

	5. Wysokiej jakości słuchawki z mikrofonem
	26
	· słuchawki: impedancja  2x32Ω, czułość 110±3dB, częstotliwość 20~20000Hz, maksymalna moc wyjściowa 2x100mW, mikrofon:  impedancja  1800Ω, czułość -48±3dB, częstotliwość 30~16000Hz;
- trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, miękka, elastyczna obudowa, eliminujący szum otoczenia mikrofon kierunkowy na giętkim pałąku, duże nauszniki szczelnie kryjące ucho, wtyczka Jack 6,3mm;
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
____________
	
	
	
	

	6. Pulpit ucznia
	25
	· przycisk zgłoszenia (przywołanie nauczyciela) - przyciśnięcie skutkuje widoczną, pulsacyjną zmianą graficzną w oknie głównym programu na właściwej ikonie ucznia;
· Multi-kolorowa dioda LED (pasek LED)
· kolor czerwony -  włączone zasilanie; stanowisko nie jest przypisane do żadnej grupy;
· kolor zielony – stanowisko przypisane do grupy;
· kolor niebieski (ciągły) - podsłuch przez nauczyciela, wezwanie ucznia;
· kolor niebieski (pulsacyjny) – przywołanie nauczyciela;
· cyfrowa, 10 stopniowa regulacja siły głosu, za pomocą dwóch przycisków +/-, aktywowana przez nauczyciela, nie wymagająca dodatkowej ingerencji sprzętowej, pozwalająca regulować głośność w każdej chwili wg potrzeb ucznia;
· wejście audio (jack 3,5 mm) - pozwala na podłączenie rejestratora telefonu, tabletu, magnetofonu, komputera i odsłuch oraz dystrybucję odtwarzanego audio do lektora i pozostałych stanowisk;
· wyjście audio (jack 3,5 mm) - pozwala na podłączenie rejestratora cyfrowego, dyktafonu, magnetofonu, komputera i nagrywanie dialogu prowadzonego z lektorem, w parze lub dyskusji w grupach roboczych, czy słyszanej audycji oraz własnego głosu;
· komplet dedykowanych przewodów audio i power/data zgodnych z typami złącz sterownika, wieszak na słuchawki;
· Wejścia / wyjścia: 1 x  jack 6,3mm, 2 x d-sub 15pin, 2 x MOLEX 4 pin zasilanie i transmisja cyfrowa
Do każdego stanowiska uczniowskiego wymagane jest i gniazdo zasilające 230 V  
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
____________
	
	
	
	

	7. Głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego
	1
	· system 2-drożny;
· konfiguracja głośników nisko-tonowy: 6"" kevlarowy Tweeter, 1"" obracany super silk;
· impedancja: 8Ω;
· moc RMS: 40W;
· zakres częstotliwości: 70Hz – 20kHz;
· pasywny filtr: 150Hz;
· efektywność (1W/1m): 90dB;
· wymiar zewnętrzny (średnica): maks. 204 mm;
· wymiar zewnętrzny (średnica): maks. 178 mm;
· masa: maks. 1550g;
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
____________
	
	
	
	

	8. Wymagania dodatkowe
	
	· ergonomiczne szeregowe połączenia (jednostka centralna łączy się z pierwszym pulpitem, a kolejne pomiędzy sobą); nie dopuszcza się aby wszystkie stanowiska uczniowskie łączyły się z jednostką centralną bezpośrednio;
· gwarancja na pracownię minimum 60 miesięcy w tym na słuchawki;
· nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię;
· dostarczenie z pracownią instrukcji w języku polskim;
Zamawiający wymaga, by oferowane w ramach pracowni językowej pulpity ucznia i lektora posiadały certyfikat COBRABID;
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
____________
	
	
	
	

	9. Opis oprogramowania
	komplet
	lista uczniów:
· tworzenie klas i list uczniowskich
· przypisywanie ucznia do danego stanowiska poprzez „przeciągnij i upuść”, dalej „D&P”
· sortowanie list zarówno alfabetycznie jak i po numerze stanowiska
· ukrywanie/chowanie listy uczniów i klas
· sprawdzanie obecności
· obecni i nieobecni – rozróżnienie graficzne
· obecni i nieobecni – program uwzględnia stanowiska nieaktywne
sala:
· kolorystyczne rozróżnienie poszczególnych grup
· Włączenie / wyłączenie wszystkich mikrofonów
· Włączenie / wyłączenie wszystkich słuchawek
· Timer (minutnik)
stanowisko ucznia – ikona Podstawowa
· kolor tła – unikalny dla każdej grupy
· informacja do którego numeru grupy uczeń przynależy
· informacja, czy mikrofon ucznia jest aktywny/nieaktywny
· informacja czy słuchawki ucznia są aktywne/nieaktywne
· numer stanowiska ucznia
· imię i nazwisko ucznia
stanowisko ucznia – ikona rozszerzona
· włączenie mikrofonu ucznia (dioda zielona)
· wyłączenie mikrofonu ucznia (dioda szara)
· włączenie słuchawek ucznia (dioda zielona)
· wyłączenie słuchawek ucznia (dioda szara) 
· regulacja głośności słuchawek ucznia
· konwersacja indywidualna – przycisk automatycznego przeniesienia ucznia do prywatnej (wyłącznej) grupy z nauczycielem
· zmiana (wybór) grupy do której dane stanowisko jest (ma być) przynależne
· włączanie/wyłączanie mikrofonów całej grupy
· włączanie/wyłączanie słuchawek całej grupie
nauczycielski podsłuch konwersacji wybranej grupy
· wybór źródła dźwięku, które ma być odtwarzane w danej grupie
panel nauczyciela
· dołączanie do wybranej grupy
· wybór źródła dźwięku, które ma być odtwarzane w danej grupie
· odtwarzania dźwięku, które ma być odtwarzane wybranej grupie
· włączenie mikrofonu lektora (dioda zielona)
· wyłączenie mikrofonu lektora (dioda szara)
· włączenie podsłuchu lektora (dioda zielona)
· wyłączenie podsłuch lektora (dioda szara)
· włączenie nagrywania konwersacji wybranej grupy (dioda czerwona)
· wyłączenie nagrywania konwersacji wybranej grupy (dioda czerwona)
· regulacja poziomu głośności słuchawek lektora
tryby pracy, grupy
· tryb indywidualny – każde stanowisko stanowi osobną grupę
· tryb wszyscy – wszystkie stanowiska znajdują się w jednej grupie
· „inteligentny” algorytm generowania grupy, tak żeby nie zostały osoby bez grupy (nieobecności, „dzielenie z resztą”, itd..)
· gr. pary – wszystkie stanowiska są dzielone na grupy dwuosobowe
· gr. trójki – praca w grupach trzyosobowych
· dwie grupy – podział na dwie równe grupy
· trzy grupy – podział na trzy równe grupy
wyjście dźwięku (głośnik zewnętrzny)
· dystrybucja wybranego źródła audio na zewnętrzny głośnik
· dystrybucja na zewn. głośnik wybranej (dowolnej) grupy - praca na forum
· dystrybucja na zewn. głośnik wykładu lektora
· regulacja poziomu głośności głośnika
dodatkowe ustawienia
· domyślny czas minutnika
· globalne ustawienia głośności (dla słuchawek na wszystkich stanowiskach),
· włącz/wyłącz diodę informującą ucznia o dołączeniu lektora do grupy, w której się znajduje (informacja o podsłuchu)
· włącz/wyłącz możliwość regulacji głośności słuchawek ucznia z poziomu pulpitu ucznia
· regulacja głośności nagrywania
· definiowanie ilości wejść audio
· możliwość przypisania nazw własnych poszczególnym wejściom audio
· regulacja głośności poszczególnych wejść audio
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
____________
	
	
	
	

	11. Biurko nauczycielskie
	1
	Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą, wymiary 150-160 cm x 75 cm, narożniki blatu zaoblone. Biurko powinno posiadać z prawej strony otwarte półki z wariantem wstawienia jednostki centralnej komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
____________
	
	
	
	

	12. Stolik uczniowski 2 osobowy
	11
	Ergonomiczny stolik uczniowski zapewniający uczniowi przyjęcie pozycji siedzącej skierowanej o kąt min. 15 stopni od osi sali w kierunku tablicy. Do oferty należy dołączyć przykładowe zdjęcie wykonanych mebli wraz z przykładową aranżacją, i certyfikatem dopuszczającym do użytku w jednostkach oświatowych – Cobrabid.
Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą min 12cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 120-130 cm x 50-60 cm, 59-76 cm.
Dopuszcza się zastosowanie stolików innych niż 2 i 3 osobowe z zachowaniem ogólnej liczby 25 stanowisk uczniowskich o wymienionych wymiarach
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
____________
	
	
	
	

	13. Stolik uczniowski 3 osobowy
	1
	Ergonomiczny stolik uczniowski zapewniający uczniowi przyjęcie pozycji siedzącej skierowanej o kąt min. 15 stopni od osi sali w kierunku tablicy. Do oferty należy dołączyć przykładowe zdjęcie wykonanych mebli wraz z przykładową aranżacją, i certyfikatem dopuszczającym do użytku w jednostkach oświatowych – Cobrabid.
Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą min 12cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 160-180 cm x 50-60 cm, 59-76 cm. 
Dopuszcza się zastosowanie stolików innych niż 2 i 3 osobowe z zachowaniem ogólnej liczby 25 stanowisk uczniowskich o wymienionych wymiarach.
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
____________
	
	
	
	

	14. Krzesło nauczyciela
	1
	Krzesło nauczycielskie Wzrost użytkownika 159 - 188 cm, 2. Wysokość siedziska 46 cm, Głębokość siedziska 40 cm, szerokość siedziska 42 cm,  wysokość oparcia 48 cm, siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy, kolor siedziska charakteryzujący odpowiedni rozmiar zgodnie z normami, stelaż (nogi krzesła). Stelaż obrotowy standardowy, podłokietniki stałe, podstawa krzesła wykonana z PA oraz włókna szklanego (30%). Kolumna gazowa wykonana ze stali. Kółka do podstawy krzesła wykonane z polipropylenu . Dodatkowo krzesło wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie tzw. płaszcza termicznego, w tylnej części siedziska krzesło posiada miejsce do chwytu oraz miejsce do indywidualnego oznakowania. Krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa.  Normy i standardy Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1729-1:2007 Krzesło musi być przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, posiadające pozytywne opinie wiodących instytutów medycznych
	Producent:
____________
Nazwa:
____________ 
Symbol/model:
____________
	
	
	
	

	15. Krzesło uczniowskie
	25
	Krzesło uczniowskie Wzrost użytkownika 133 - 159 cm, Wysokość siedziska 38-46 cm, Głębokość siedziska 34-40 cm, szerokość siedziska 42 cm,  wysokość oparcia 41-48 cm, siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy, kolor siedziska charakteryzujący odpowiedni rozmiar zgodnie z normami, stelaż (nogi krzesła). Nogi krzesła wykonano z profilu metalowego okrągłego o średnicy 22mm polakierowanego farbą proszkową. Krzesło posiada zatyczki chroniące przed zarysowaniem., Dodatkowo krzesło wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie tzw. płaszcza termicznego, w tylnej części siedziska krzesło posiada miejsce do chwytu oraz miejsce do indywidualnego oznakowania. Krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa.  Normy i standardy Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1729-1:2007 Krzesło musi być przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, posiadające pozytywne opinie wiodących instytutów medycznych
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	16. Notebooki ucznia, notebook dla nauczyciela
	25+1
	25 notebooków dla uczniów i 1 notebook dla nauczyciela wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym, pakietem biurowym i oprogramowaniem zarządzającym pracownią :
Ekran
TFT 15,6” LED HD o rozdzielczości 1366x768, z powłoką matową, nie dopuszcza się matryc typu "glare 
Wydajność/ Procesor
Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 3870 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień nie wcześniejszy niż 01.03.2017). W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik.
Chipset
Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora.
Obudowa : dopuszczalne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje.
Pamięć RAM: 1x 4GB DDR3L Mhz (pamięć RAM rozszerzalna do 8GB). 1 slot wolny.
Dysk twardy: Min. 128 GB SSD  
Dysk twardy musi zawierać partycję recovery – na partycji musi znajdować się obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementów tj.:
- systemu operacyjnego
- oprogramowania biurowego
- oprogramowania antywirusowego
- oprogramowania blokującego dostęp do niepożądanych stron
Partycja musi zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania.         
Karta graficzna Zintegrowana ze wspraciem dla OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, Microsoft DirectX 12. Powinna osiągać w teście wydajności: PassMarkPerformanceTest wynik min. 820 punktów w G3D Rating (wynik dostępny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzień nie wcześniejszy niż 01.03.2017) Do oferty należy załączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ. (wynik od 01.03.2017 do dnia składnia ofert). W ofercie wymagane podanie producenta i modelu karty graficznej.
Karta dźwiękowa
Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowany jeden głośnik oraz cyfrowy mikrofon
Połączenia i karty sieciowe
- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45
- WLAN 802.11 AC wraz z Bluetooth 4.1 COMBO
Porty/złącza (wbudowane)
1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej)
1 x Czytnik Kart pamięci SD™
1x USB 3.0,1 x USB 2.0, 
1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo)
1 x HDMI,1 x zasilanie DC-in
Klawiatura
Pełnowymiarowa, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).
Klawiatura typu CHICLET. 
Urządzenie wskazujące- Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka
Kamera wbudowana 0,3Mpix 
Napęd optyczny (wbudowany)
8x DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny (z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD oraz odtwarzania płyt DVD Video).
Bateria litowo-jonowa 4 komorowa 32 Wh – czas pracy min. 5.5h według karty katalogowej producenta.  
Zasilacz zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W.
Waga i wymiary
- Waga max do 1900 g z baterią i napędem optycznym, obudowa otwierająca się w zakresie do 180°, pozwalając położyć ekran płasko na biurku
Bezpieczeństwo  
- Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika.
- Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika.
- Złącze typu Kensington Lock.
Gwarancja
Gwarancja producenta komputera min 24 miesiące door to door
1 rok gwarancji producenta na baterie.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta (oświadczenie Wykonawcy należy dołączyć do oferty).
Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001 – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą.
Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne.
System operacyjny zainstalowany przez producenta (np. Windows 10 Pro lub równoważny)
Certyfikaty i standardy
- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).
- Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0 (załączyć wydruk ze strony Energy Star).
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).
Wsparcie techniczne producenta
A) Dostęp do aktualizacji systemu BIOS, podręczników użytkownika, najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
B) Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu Komputera.
C) Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego: zgłoszenie awarii sprzętu, zgłoszenie zapytania technicznego.
D) W celu uniknięcia błędów kompatybilności Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy zestawu oraz podzespoły montowane przez Producenta były przez niego certyfikowane. Wykonawca niebędący producentem oferowanego sprzętu nie może samodzielnie dokonywać jego modyfikacji.
E) Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczną urządzenia. Karta powinna zawierać wyraźne zdjęcia obudowy oferowanego komputera.
Oprogramowanie biurowe
Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia baz danych, narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). Zainstalowanie na jednym komputerze produktów, pochodzących od różnych producentów, nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu. Licencja dedykowana do celów edukacyjnych. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim. Pakiet biurowy powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach co najmniej od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Pakiet musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta, dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa – co najmniej na 5 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących i niewidomych, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). Współdziałanie z programami udźwiękawiającymi i powiększającymi. Pakiet aplikacji biurowych powinien obsługiwać formaty dokumentów wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjności. Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidłowo współpracować z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych. Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami.
Oprogramowanie do zarządzania mobilną pracownią komputerową (zainstalowane)
Oprogramowanie musi być w polskiej wersji językowej i musi posiadać wsparcie producenta komputera. 
ZARZADZANIE KLASĄ
* Włączanie i wyłączanie wszystkich komputerów w klasie z komputera Nauczyciela.
* Przeprowadzenie zdalnego "wylogowania" wszystkich komputerów.
* Wysyłanie sygnału zdalnego "logowania" do wszystkich komputerów Uczniów na początku lekcji.
* Wygaszanie ekranów Uczniów dla przyciągnięcia uwagi.
* Blokowanie myszy i klawiatur Uczniów podczas udzielania instrukcji.
* Automatyczne podłączenie do komputerów Uczniów po restarcie komputera.
* Wykorzystanie widoków, aby komputer Nauczyciela przypominał rzeczywisty układ klasy.
* Wykorzystanie indywidualnych profili Nauczyciela, aby dostarczyć mu niezbędnych funkcji.
* Przyznawanie Uczniom wizualnych nagród, jako motywacji do wysiłku i dobrego zachowania
* Opcja "zadanie pomocy" poprzez jedno klikniecie, gdy Nauczyciel potrzebuje pomocy technicznej
ZARZADZANIE DRUKOWANIEM
* Uniemożliwienie Uczniom drukowania w klasie.
* Ograniczenie ilości drukowanych stron.
* Autoryzacja studenta przez nauczyciela przed rozpoczęciem drukowania.
* Uniemożliwienie dodawania, usuwania lub modyfikowania drukarek.
* Kontrola dostępu i użytkowania każdej drukarki.
* Wskaźnik drukowania w czasie rzeczywistym, informujący, który Uczeń korzysta z drukarki.
ZARZADZANIE URZADZENIAMI
* zapobieganie kopiowaniu danych z nośników i na nośniki USB.
* Zapobieganie kopiowaniu danych z urządzeń i na urządzenia CDR / DVD.
* Zapobieganie tworzeniu nowych połączeń sieciowych.
REJESTR UCZNIÓW
* Pobieranie standardowych oraz indywidualnych informacji od każdego Ucznia na początku lekcji.
* Przekazywanie plików do wielu komputerów w jednym działaniu.
* Podgląd podsumowania pracy Ucznia poprzez przesuniecie myszą po ikonie danego Ucznia.
* Korzystanie z indywidualnych ikon dla poszczególnych osób lub grup Uczniów.
PASEK INFORMACJI DLA UCZNIÓW
Wymagany jest w aplikacji pasek informacji dla Uczniów, znajdujący się na górze ekranu każdego Ucznia. Ustawiany musi być, by zawsze był widoczny, ukryty lub by ukrywał się automatycznie.
Pasek ten musi zawierać informacje zwrotne dla Ucznia odnośnie aktualnej lekcji, pozostałego czasu, używanych witryn internetowych i dostępnych aplikacji, statusu komunikatora, monitorowania klawiatury oraz celów lekcji; pasek musi zapewniać również szybki dostęp do opcji prośby o pomoc. Pasek informacji musi być w pełni konfigurowany przez Nauczyciela.
PRZYDZIELANIE I ZBIERANIE PLIKÓW
* Transfer i pobieranie plików z wybranego komputera w jednym działaniu.
* Przekaz plików do wielu komputerów w jednym działaniu.
* Przydzielanie i automatyczne odbieranie plików z danymi każdego Ucznia.
TRYB POKAZU (MOZLIWOSC PROWADZENIA INSTRUKTAZU)
* Pokaz ekranu Nauczyciela wybranym Uczniom.
* Pokaz określonego pulpitu wybranym Uczniom.
* Pokaz określonej aplikacji wybranym Uczniom.
* Pokaz pliku powtórzenia (zarejestrowany poprzedni ekran) wybranym Uczniom.
* Przekaz pliku wideo do wybranych Uczniów.
* Pokaz prezentacji zoptymalizowanych pod katem sieci bezprzewodowych.
* Pozostawienie zarejestrowanego pokazu na komputerze Ucznia do późniejszego odtworzenia.
PODSWIETLENIE NA EKRANIE I NARZEDZIA DO RYSOWANIA (ADNOTACJA)
Program musi posiadać w standardzie szeroką gamę ekranowych narzędzi do adnotacji, wspomagających
prezentacje. Mają to być: linie, strzałki, kształty, podświetlenia tekstu i wiele więcej.
WIRTUALNA TABLICA INTERAKTYWNA
Tablica o wymiarach pełnej strony, zintegrowana bezpośrednio ze stanowiskiem Nauczyciela, wspomagana licznymi narzędziami do rysowania dla efektywniejszej współpracy w klasie.
WSPÓLNA PRZEGLADARKA INTERNETU
Pozwala Nauczycielowi otwierać wybrane witryny i synchronizować je z przeglądarka na komputerze każdego Ucznia. Uczniowie śledzą nawigacje Nauczyciela w witrynie.
LIDERZY GRUP
Wyznaczony uczeń może otrzymać cześć uprawnień Nauczyciela i pełnić funkcje Lidera Grupy, do czasu cofnięcia uprawnień. Obecnie ta funkcja pokazuje wizualny podział Liderów i członków ich grup.
CZAT GRUPOWY LUB 1:1
Można otworzyć sesje dyskusyjna, włączając w nią wszystkich lub wybranych Uczniów, z możliwością dzielenia się uwagami z cala klasa. Obecnie są dostępne emotikony.
AUDIO
W trakcie prezentacji można transmitować przekaz audio lub głos Nauczyciela. Pomoc audio jest dostępna we wszystkich ekranach pokazu, w opcjach zdalnego sterowania oraz w sesjach czatu.
PREZENTACJA EKRANU UCZNIA
Nauczyciel może wybrać komputer ucznia i pokazać ekran całej klasie. Doskonała możliwość podkreślenia osiągnięć Ucznia oraz wymiany informacji.
PASEK NARZEDZI NAUCZYCIELA
Gdy aplikacja Nauczyciela jest zminimalizowana, dostępny jest wygodny pasek narzędzi dla szybkiego dostępu do głównych funkcji aplikacji. Pasek narzędzi jest zoptymalizowany do użytku z interaktywnymi tablicami.
MONITOROWNIE AUDIO W CZASIE RZECZYWISTYM
Możliwości: jednoczesny podgląd wszystkich ekranów uczniów w klasie i bezpośrednia kontrola aktywności audio; wybór miniaturki ucznia i nasłuchiwanie dźwięku na jego komputerze; nasłuchiwanie mikrofonu ucznia i poprawianie wymowy; czat lub indywidualna praca z wybranym uczniom bez zakłócania toku lekcji.
PODGLAD EKRANÓW UCZNIÓW W CZASIE RZECZYWISTYM (TRYB
MONITOROWANIA)
* Monitorowanie całej klasy w jednym podglądzie.
* Skanowanie szeregu komputerów Uczniów we wcześniej zdefiniowanych zestawach.
* Przegląd informacji dodatkowych, obejmujących aktywne aplikacje i witryny.
* Skalowanie dla uzyskania zoptymalizowanych miniatur Uczniów w wysokiej rozdzielczości.
MONITOROWANIE KOMUNIKATORÓW
Oprócz opcji zapobiegania uruchamianiu w klasie komunikatorów, aplikacja musi posiadać możliwość monitorowania określonych komunikatorów internetowych, pozwalając Nauczycielowi na kontrolowanie czatów oraz ich treści.
MONITOROWANIE KLAWIATUR W CZASIE RZECZYWISTYM
Jest to funkcja do zastosowania w połączeniu z kontrola aplikacji, zapewniająca Nauczycielowi wgląd w prace Uczniów oraz zrozumienie przez nich tematu. Podczas lekcji, gdy Uczniowie pracują przy użyciu dozwolonej aplikacji, Nauczyciel możne monitorować cala klasę oraz szybko i łatwo kontrolować treści zapisywane przez Uczniów i poziom aktywności każdego z nich.
Funkcja dostarcza również słów kluczowych na potrzeby śledzenia zrozumienia tematu przez Uczniów i
przeglądania pełnej historii używania przez nich klawiatury oraz aplikacji.
POMIAR I KONTROLA APLIKACJI
* Monitorowanie całego użytkowania aplikacji przez Uczniów.
* Podgląd aplikacji uruchomionych w tle na wszystkich komputerach.
* Otwieranie i zamykanie aplikacji na wybranych komputerach w jednym działaniu.
* Zapis pełnej historii użycia aplikacji w klasie.
* Blokowanie działania zabronionych aplikacji.
* Zezwolenie na działanie tylko zatwierdzonych aplikacji.
POMIAR I KONTROLA INTERNETU
* Monitorowanie korzystania z Internetu przez wszystkich Uczniów.
* Podgląd otwartych witryn w tle na wszystkich komputerach.
* Otwieranie i zamykanie witryn na wybranych komputerach w jednym działaniu.
* Zapis pełnej historii użycia Internetu w klasie.
* Blokowanie dostępu do dowolnej witryny lub do witryn zabronionych.
* Zezwalanie na dostęp tylko do witryn zatwierdzonych.
BEZPIECZNE PRZEGLADANIE INTERNETU
Funkcja bezpiecznego przeglądania anuluje ustawienia wyszukiwania większości wiodących wyszukiwarek
internetowych i zapobiega uzyskiwaniu nieodpowiednich treści w procesie wyszukiwania.
EFEKTYWNE ZDALNE STEROWANIE
Funkcja ta pozwala oglądać, współdzielić i kontrolować ekran, klawiaturę oraz mysz dowolnego Ucznia w
klasie na zasadzie 1:1, bez względu na głębie koloru, rozdzielczość oraz system operacyjny każdej ze stron.
DZIENNIK UCZNIA
Aplikacja musi zawierać efektywną, unikatową funkcje Dziennika Ucznia. Polega ona na tym, że podczas
typowej lekcji można uchwycić wszystkie wymagane elementy związane z lekcja i automatycznie zamieścić w
pliku PDF do analizy przez Uczniów po lekcji.
* Cele i szczegóły dotyczące lekcji.
* Notatki Nauczyciela.
* Notatki poszczególnych Uczniów.
* Zrzuty ekranu z prezentacji (oraz pomocne wyjaśnienia).
* Wyniki ankiety klasowej lub grupowej.
* Ekrany wirtualnej tablicy.
* Wyniki testów poszczególnych Uczniów.
* Odnośniki do witryn wykorzystywanych podczas lekcji.
* Kopie zapisów czatów klasowych.
Unikatowy dziennik Ucznia zawierać musi pełen zapis treści oraz informacji omawianych na lekcji, a także
jasne streszczenie dla Uczniów, którzy nie byli obecni na zajęciach oraz ustrukturowane podsumowanie
działań dla Nauczyciela.
ANKIETOWANIE UCZNIÓW
Funkcja ta pozwala sprawdzić, czy Uczniowie zrozumieli treści omawiane podczas lekcji, poprzez szybką ankietę.
* Tworzenie ankiety przy pomocy wpisanych wcześniej lub własnych odpowiedzi.
* Bieżący wgląd we wszystkie odpowiedzi i podsumowanie dla klasy.
* Dynamiczne tworzenie grup w oparciu o odpowiedzi Uczniów.
* Prezentowanie wyników ankiety wszystkim Uczniom.
TESTOWANIE UCZNIÓW I QUIZY
Funkcja ta musi pozwalać bardzo łatwo przygotowywać testy i egzaminy, korzystając z pytań tekstowych,
obrazowych, audio i wideo.
* Tworzenie biblioteki zasobów i pytań, które można współdzielić.
* Tworzenie dowolnej liczby testów przy użyciu pytań z własnej biblioteki.
* 8 rożnych stylów pytań do wykorzystania.
* Tworzenie pytań zawierających od 2 do 4 opcji odpowiedzi.
* Ustalanie poziomów oceniania egzaminów (np. ponad 90% = ocena 5).
* Śledzenie postępu pracy Ucznia i poprawności odpowiedzi w czasie rzeczywistym.
* Automatyczna ocena testu, aby wyniki były dostępne niezwłocznie po jego zakończeniu.
* Indywidualne wyświetlenie wyników każdemu Uczniowi.
* Przekazywanie wyników klasie (łącznie z podświetlaniem poprawnej odpowiedzi).
* Instalacja oprogramowania do przygotowywania testów jako oddzielny, samodzielny program.
BEZPIECZENSTWO:
Aplikacja musi posiadać szereg zabezpieczeń, gwarantujących poprawne i autoryzowane korzystanie z
oprogramowania. Należeć musi do nich:
* Unikatowy "klucz bezpieczeństwa", dzięki któremu dana kopia nie jest kompatybilna z innymi.
* Ograniczenie łączności tylko do systemów ze zgodna licencja oprogramowania.
* Profile Instruktora, z których każdy pozwala na indywidualne poziomy funkcjonalności, stosownie do potrzeb.
* Użycie profili AD do ograniczenia liczby użytkowników, którzy mogą korzystać z oprogramowania
nauczycielskiego lub technicznego.
* Użycie profili AD do wymuszenia konfiguracji dla Instruktora i Klienta.
* Kontrola dostępu użycia przenośnych nośników w klasie.
* Automatyczne ponowne wprowadzanie ograniczeń po dokonaniu restartu komputera Ucznia.
Aplikacja musi posiadać przykładowe szablony Active Directory (AD) dla uproszczenia ich zastosowania.
Konsola techniczna musi umożliwiać również weryfikacje zabezpieczeń aplikacji na komputerze każdego Ucznia.
KONSOLA TECHNICZNA
Konsola to narzędzie gwarantujące takie zarządzanie komputerami w szkole, by zawsze były one dostępne na potrzeby nauczania. Konsola techniczna, przeznaczona jest specjalnie dla techników laboratoryjnych i kierowników sieci.
Konsola techniczna musi umożliwiać:
* Jednoczesne monitorowanie wszystkich komputerów w szkolnej sieci.
* Monitorowanie użycia Internetu i aplikacji na komputerze każdego Ucznia.
* Transfer plików i folderów do wszystkich lub wybranych komputerów.
* Grupowanie wszystkich komputerów według klasy / lokalizacji fizycznej.
* Generowanie pełnego wykazu sprzętu dla wybranego komputera.
* Generowanie pełnego wykazu oprogramowania dla każdego komputera, łącznie z latami systemu.
* Podgląd i kontrola usług, procesów i aplikacji działających na każdym komputerze.
* Bezpośrednia pomoc techniczna dla każdego Nauczyciela.
* Zdalne włączane, wyłączanie, restart i logowanie do komputerów w klasie.
* Wyświetlanie wszystkich Uczniów i Nauczycieli według aktywnych klas.
* Zdalne weryfikowanie zabezpieczeń indywidualnego klienta aplikacji.
* Prowadzenie czatu z jednym lub wieloma Uczniami bądź Nauczycielami.
* Rozsyłanie wiadomości do grup lub wszystkich użytkowników sieci w przeciągu kilku sekund.
* Przeprowadzanie efektywnej zdalnej kontroli 1:1 na dowolnym wybranym komputerze.
* Wyświetlenie stanu pamięci USB na wszystkich komputerach Uczniów.
OBSLUGA SIECI BEZPRZEWODOWYCH:
Aplikacja musi być w pełni zoptymalizowana do użytku z sieciami bezprzewodowymi, laptopami oraz komputerami przenośnymi typu tablet PC. Zarządzanie komputerami w bezprzewodowym środowisko ma na celu maksymalizacje efektywności pracy przy zachowaniu parametrów sieci i urządzeń ją obsługujących.
Aplikacja musi posiadać specjalny tryb bezprzewodowy, pozwalający na dostosowanie przepływu danych podczas dokonywania pokazu dla klasy, do prędkości sieci bezprzewodowej i punktów dostępu.
Przy pomocy aplikacji, w środowisku bezprzewodowym musi być możliwość:
* Łączenia się z komputerami poprzez połączenie bezprzewodowe.
* Optymalizowania działania zależnie od prędkości punktów dostępu.
* Tworzenia wcześniej zdefiniowanych list klas, aby można było łączyć się z komputerami mobilnymi.
* Pracy z laptopami i komputerami typu tablet PC.
Aplikacja musi posiadać również funkcję lokalizacji Uczniów, pozwalającą na zlokalizowanie bezprzewodowych laptopów Uczniów w dowolnej sieci LAN lub WAN. Przy pomocy tego nowego, standardowego elementu aplikacji, bezprzewodowe laptopy Uczniów można zlokalizować i podłączyć z dowolnej listy klasy, bez względu na ich aktualny adres IP lub podsieć.
Oprogramowanie jak i znajdująca się̨ opcja POMOCY w Menu muszą być w polskiej wersji językowej.
Oferowane oprogramowanie powinno posiadać możliwość pobrania z oficjalnej strony producenta komputera. W ofercie należy podać link strony Internetowej.
C) Oprogramowanie biurowe
Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia baz danych, narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). Zainstalowanie na jednym komputerze produktów, pochodzących od różnych producentów, nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu. Licencja dedykowana do celów edukacyjnych. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim. Pakiet biurowy powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach co najmniej od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Pakiet musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta, dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa – co najmniej na 5 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących i niewidomych, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). Współdziałanie z programami udźwiękawiającymi i powiększającymi. Pakiet aplikacji biurowych powinien obsługiwać formaty dokumentów wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjności. Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidłowo współpracować z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych. Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami.
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	17. Zestaw interaktywny
	1
	Technologia
pozycjonowanie w podczerwieni; nie dopuszcza się zastosowania przystawek ani innych technologii.
Obszar interaktywny [szer./wys. cm]
minimum 195,0 cm x 113,0 cm.
Przekątna wymiaru interaktywnego [cm]: co najmniej 226,0 cm.
Format 16:10.
Powierzchnia tablicy ceramiczna, magnetyczna, matowa, sucho ścieralna.
Wyposażenie
interaktywna półka zaopatrzona w min. 4 pisaki w kolorach czarnym, czerwonym, zielonym, niebieskim, wycierak (gąbka); podniesienie pisaka z półki powoduje aktywowanie narzędzia pisania w danym kolorze. Funkcja ta ma być również realizowana w trybie pracy, tzw. multi-touch (jednoczesne kreślenie dwóch, trzech, czterech interaktywnych linii), paski skrótów z nadrukowanymi klawiszami funkcyjnymi (łącznie min. 26) przywołującymi wybrane funkcje oprogramowania, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, naścienny zestaw montażowy z regulowaną wysokością realizowaną poprzez zamontowane siłowniki wysięgnikiem do projektora - całość wykonana z profili stalowych, malowanych proszkowo na jasnoszary kolor, głośniki montowane do ramy tablicy o mocy min. 20W x 2 = 40W  RMS.
Gniazda w HUB:
mikro USB do podłączenia półki interaktywnej,
USB do podłączenia tablicy,
HDMI do podłączenia tablicy,
USB do podłączenia zewnętrznego urządzenia,
mikroUSB – wyjście na komputer,
gniazdo słuchawkowe (minijack),
gniazdo do podłączenia mikrofonu (minijack),
gniazdo micro SD, zasilanie,min. 2 x cinch do podłączenia głośników.
Gwarancja
co najmniej 12 miesięcy, przy czym warunki gwarancji muszą:
umożliwiać Zamawiającemu wykonanie uprawień gwarancyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przewidywać przysługiwanie Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji bez potrzeby dokonywania odpłatnych przeglądów,
przewidywać nieodpłatne usuwanie przez gwaranta wad przedmiotu umowy, ujawnionych w okresie gwarancji.    
Walory użytkowe
Przyciski + i – do regulacji głośności, mocowanie bezpośrednio do ramy tablicy, korelacja z tablicą polegająca na tym, że komputer łączy się z tablicą i głośnikami poprzez jeden kabel USB.
Walory użytkowe
sterowanie co najmniej 9 aktywnymi punktami na interaktywnym obszarze tablicy, jednoczesne kreślenie co najmniej 9 interaktywnych linii,
plug ang play - tablica po podłączeniu do komputera jest aktywna - nie ma konieczności instalowania sterowników,
rozpoznawanie gestów (multi gesture),
korelacja z głośnikami polegająca na tym, że komputer łączy się z tablicą i głośnikami poprzez jeden kabel USB.
Współpraca z systemami operacyjnymi 
(m.in. Windows XP/Vista/7/8/10, Linux).
Certyfikaty produktu: CE, FCC, ROHS.
Gwarancja 
co najmniej 5 lat na tablicę, co najmniej 1 rok na pozostałe komponenty, przy czym warunki gwarancji muszą:
umożliwiać Zamawiającemu wykonanie uprawień gwarancyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przewidywać przysługiwanie Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji bez potrzeby dokonywania odpłatnych przeglądów,
przewidywać nieodpłatne usuwanie przez gwaranta wad przedmiotu umowy, ujawnionych w okresie gwarancji.    
Oprogramowanie 
lektor tekstu - głosowe odczytywanie przez komputer tekstów pisanych w języku angielskim,
narzędzia "cyrkiel", "kątomierz", "linijka",
przeprowadzanie głosowania (ankiety) - opcjonalnie przy wykorzystaniu pilotów do testów tego samego producenta,
podgląd obrazu z kamery / wizualizera,
kreator wykresów funkcji,
biblioteka graficznych zasobów edukacyjnych 3D (obracanie i powiększanie obiektów),
korelacja z wyszukiwarką internetową w zakresie wstawiania plików graficznych (obrazów) - funkcja dostępna w oknie programu,
wstawianie do prezentacji wyszukanych online zasobów na zasadzie przeciągnij i upuść (drag & drop).
możliwość współdzielenia treści z tablicy na urządzeniach typu tablet/smartfon z dwu kierunkową komunikacją – funkcja realizowana z poziomu oprogramowania tablicy poprzez zeskanowanie kodu QR.
Wymagania dodatkowe
autoryzowany przez producenta (lub innego gwaranta) serwis gwarancyjny w Polsce ma posiadać certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie procedury serwisowej - dokument potwierdzający należy załączyć do oferty.
System projekcyjny
Technologia 3LCD
Panel LCD
Natężenie światła barwnego / białego
min 2.800lumen
Rozdzielczość WXGA, 1280 x 800, 16:10
Współczynnik proporcji obrazu 16:10
Stosunek kontrastu 15.000: 1
Lampa 200W, 5.000hŻywotność, 10.000hŻywotność(w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu
Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ±15°, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ±15°
Rozmiar projekcji 53cale - 116cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny
0,5m (53calekran)
Odległość projekcyjna, system Tele 1,2m (116calekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego 1,6
Przyłącza
Wejście audio typu cinch, wejście mikrofonu, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Wejście S-Video, Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście HDMI, Wyjście VGA, Wejście VGA (2x), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, Złącze USB 2.0 typu B, Złącze USB 2.0 typu A
Połączenie ze smartfonem
Funkcje
Tryby kolorów
Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, Teatr
Zużycie energii 278W, 219W(tryb ekonomiczny), 0,28W(w trybie czuwania)
Waga produktu  max 4kg
Poziom hałasu do:
Tryb normalny:35dB (A) - Tryb ekonomiczny:29dB (A)
Głośniki min - 16W
Zawartość zestawu
Kabel komputerowy, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD)
Gwarancja
36 miesiące, Lampa: 36 miesiące/miesięcy lub 1.000h
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	18. Punkt dostępowy
	
	Urządzenie do zapewnienia komputerom dostępu do zasobów sieci i internetu za pomocą łączności bezprzewodowej wraz z montażem.

Obsługa standardu 802.11 b/g/n,

Możliwość centralnego zarządzania przez kontroler.

Montaż okablowania sieciowego do podłączenia punktu dostępowego o długości łącznie 100m. 

(802.11n) - Zasięg sieci: do 100 m
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	


*  wpisać (wypełnić)
Uwaga: Jeżeli w powyższej specyfikacji minimalnej pojawiają się nazwy producenta, należy je rozumieć jako poglądowe i mogą być zastąpione produktami równoważnymi.
Wartość netto ogółem  w PLN  
________________  zł
Podatek VAT ogółem  w PLN     
________________  zł
Wartość brutto ogółem  w PLN 
 _______________  zł
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